TERVEZET!
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Hír-közmű (1. ütem)

objektum modell
M2, objektum lista
Jelen mellékelt tartalmazza a vezetékes elektronikus hírközlési hálózatok objektum leírásait.
A vezetékes hírközlési hálózatok elemeit az alábbi három fő geometria írja le.
· Pont

· Vonallánc
· Felület

Általános megállapítások az objektum modellel kapcsolatban.

1. A hírközlési objektum lista csak olyan objektumok leíró adatait tartalmazza, melyeket a hírközlési szakhatóság szabályoz. A térképi, más szakhatóságok által szabályozott objektumok előírásait jelen dokumentáció nem tartalmazza.
2. Az objektumlista tartalmazza a hírközlési hálózatok tervezése során felmerülő objektumok vonalas, pont és felületszerű objektumok listáit.
3. Minden hírközlési objektumnak a pont, vonallánc vagy felület geometriai csoport valamelyikéből választott geometriával kell rendelkeznie.
4. A hírközlési objektumok tekintetében nem használunk összetett felület és sziget objektumokat.
5. A hírközlési hálózatok kezelésénél a két pont közötti vonal is vonalláncként határozandó meg.

6. Minden pont, vonallánc vagy felület objektum csak abban az esetben szüntethető meg, ha nem tartozik, hozzá csatolt adat.

7. Minden pont, vonallánc vagy felület objektum csak akkor értelmezhető hírközlési elemként amennyiben rendelkezik hírközlési tulajdonsággal, azaz van hozzá rendelve hírközlési objektum adat.
8. A dokumentáció az objektumok listáján kívül tartalmazza az általános értékkészleteket. Az értékkészletek bővítését az NMHH a rendszerben szabályozott módon validáltan bővíti.
9. Az objektum lista felépítése:

· Geometriai elemek táblák

· Vonalas, pontszerű és felületszerű objektumok táblái

· Értékkészletek

10. Minden hírközlési elemnek az alábbi minimális entitásokkal kell rendelkezni:
· Egyedi azonosító, azaz egy hírközlési objektumnak egy, csakis egy azonosítója lehet és ez az azonosító csak egyszer szerepelhet az adatbázisban.

· Geometriával, pont, vonallánc vagy felület adatokkal

· Létrehozó, módosító, törlő személy vagy rendszerművelet adataival (a migrációs és kezdeti feltöltések végeztével a rendszerműveleteket kerülni szükséges, személyi felelősségek preferáltak).

· Létrehozás, módosítás, törlés dátum adatai

11. Jelen szabályozás kétféle jelkulcsi megjelenést támogat (M3 szerint), egyik a paraméter alapján változtatható, azaz az objektum adatai vezérlik (tervezett, alépítmény = xy jelkulcstábla megjelenés). A másik esetben kézzel kitölthető és akkor a jelkulcs kódértéke szabályozza a megjelenést.
12. Az objektum lista tartalmazza azon elemeket is melyek belső csatolt adattartalommal rendelkeznek (lásd M1 objektumok felépítése szerinti belső adattartalom, azaz az objektumhoz kiegészítő táblázat vagy fénykép került csatolásra). A belső csatolt adattartalom grafikus megjelenítésével jelen objektum modell leírás, jelkulcsi szabályozás és dokumentáció nem foglalkozik, ezen szabályozások a Hírközmű rendszerrel együtt kerülnek kialakításra.
13. Minden vonalas objektumhoz tartozik egy műszaki felirat. A felirat beillesztési, beszúrási pontja a szöveg bal alsó sarka, és a vonalas objektum középpontja. A felirat változóként definiálva, mely változóba a felhasználó határozza meg milyen objektum adatok jelenjenek meg. A felirat minden esetben északi tájolású. Default esetben a vonalas objektum típusa jelenítődik meg feliratként.
14. A szabályozásban egy állománynak tekintünk egy projektet, az engedélyezési eljárásban egységként kezelt munkát. A projekthez tartozó meta adat táblát az M1 ajánlásával kell elkészíteni.
15. Az adattáblák oszlopai minden esetben az alábbiak szerint jelennek meg:

· Adatmező neve = használandó adattála neve

· Adatmező típusa = Az adatbázis kezelésnek megfelelően az alábbi típusokat vehetik fel:
· Logical típus, A logikai választásokra alkalmazandó ahol az érték Igen/Nem/ vagy 0 lehet, azaz nem értelmezett.
· Number (p,s) ahol a „p” a pontosságot az „s” pedig a skálát jelenti. Ahol nem szerepel „s” érték ott integer azaz egész számként kell értelmezni.

· Date a típus a dátum és idő információinak kezelését teszi lehetővé. Minden értéke 7 bájton tárolódik, amelyek rendre az évszázad, év, hónap, nap, óra, perc, másodperc adatait tartalmazzák.
· Timestamp típus. Ezen típus tartományának értékei az évet, hónapot, napot, órát, percet, másodpercet és a másodperc törtrészét tartalmazzák. Időbélyeg kezelésére alkalmas.
· String (h) típusú adatok. Karakterek láncokból álló adat. A zárójeles érték a maximális karakterhosszat, határozza meg.
· Érték (h) típusú adatok. Értékkészletet határoznak meg, azaz lista amiből kötelezően kell választani értéket. A zárójeles adat a maximális karakterigényt jelzi.
· Megnevezés = szöveges neve az adatmezőnek

· Megjegyzés = Rövid leírása, vagy szabály rendszere az adatmezőnek

· Minta (kód, értékkészlet) = a kívánt érték igényt mutatja meg. (Az első tagja a mintának a várt értéket, a második pedig a magyarázatot, az értékkészletből a kódhoz tartozó leírást adja).
16. Értéktáblák: Az értéktáblák három oszlopból állnak, az első oszlop a kódszámot tartalmazza, a második az érték megnevezését, a harmadik pedig a megjelenítést, azaz abban az esetben, ha műszaki adatként ábrázolni kell az értéket miképp fog megjelenni a digitális terven
17. Az azonosítók, ID-k képzése esetén nem javasolt az egyedi kódrendszer, összetett szabályrendszer felállítása. Az azonosítókkal szembeni egyetlen és legfőbb követelmény, hogy egy projekten, munkán belül egyedi legyen, azaz egy ID csak egy objektumhoz, geometriai tulajdonsághoz legyen kiosztva. Javasolt az ID egész számként történő kezelése, hogy a rendszer támogatni tudja az automata generálást. Országos rendszerben az objektumok egyedi azonosítását, azzal érjük el, hogy a terv egyedi azonosítójával kerül kiegészítésre az objektum azonosítója, azaz egyedi azonosítás = terv ID + terven belüli objektum ID.

18. Minden objektumnak kötelező a három adattábla megléte. Az első tulajdonságát a geometriai adattábla adja, a második kötelező adattartalmat az általános azonosításra szolgáló adattábla biztosítja, az egyedi tulajdonságokat pedig az objektum típusához illeszkedő adattábla adja. Az általános azonosításra szolgáló adattábla tartalmazza azokat az objektum alapadatok, amivel egy objektumot (típustól, fajtától, stb) függetlenül azonosítunk, továbbá rögzítjük a létrehozási, törlési, tervvel való kapcsolati körülményeket, személyi adatokat. Az egyedi tulajdonság táblákkal pedig felruházzuk az objektumokat műszaki ismeretekkel, adatokkal.
Geometriai alapelemek táblázatai, tulajdonsága:

Geometria: Pont

1. Adattábla neve: Pont

Táblázat adatai:

	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	

	pont_id
	Number
	10/0
	A pont elem azonosítója
	Állományonként egyedi azonosító, egy azonosító csak egyszer szerepelhet az állományban 1-9999999999-ig.

	pont_x
	Number
	10/3
	EOV x koordináta
	32 0000.000-384 000.000 m tartomány között

	pont_y
	Number
	10/3
	EOV y koordináta
	384 000.000-960 000.000 m tartomány között

	pont_z
	Number
	7/3
	EOMA magasság
	 


Szabályok:

· A pont fogalma az MSZ 7772-1 szabvány szerint értelmezendő

· Minden pontnak külön azonosítóval ID-val kell rendelkezni, két vagy több azonos adatokkal rendelkező pontnak is eltérő ID-val kell rendelkeznie

· Pont csak akkor szüntethető meg, ha hozzákapcsolt adattal nem rendelkezik

Geometria: Vonallánc
2. Adattábla neve: Vonallánc
Táblázat adatai:


	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	

	vonal_id
	Number
	10/0
	A vonal elem azonosítója
	Állományonként egyedi azonosító, egy azonosító csak egyszer szerepelhet az állományban, 1-9999999999-ig.

	pont1_id
	Number
	10/0
	kezdőpont ID-ja
	 

	pont2_id
	Number
	10/0
	első töréspont ID-ja
	 

	ok_mod1
	Number
	7/0
	pont1 és pont2 összekötés ív
	Az egyes és kettes pont összekötés szög értéke, 0 esetén egyenes - érték bal + érték jobb ív.

	pont3_id
	Number
	10/0
	második töréspontja
	

	ok_mod2
	Number
	7/0
	pont2 és pont3 összekötés íve
	Az egyes és kettes pont összekötés szög értéke, 0 esetén egyenes - érték bal + érték jobb ív.

	pontx_id
	Number
	10/0
	x-dik töréspont
	

	ok_modx
	Number
	7/0
	pontx és pontx-1 töréspont összekötés ív
	Az egyes és kettes pont összekötés szög értéke, 0 esetén egyenes - érték bal + érték jobb ív.

	pontv_id
	Number
	10/0
	pont végső ID
	

	ok_modv
	Number
	7/0
	pontvégső és pontvégső-1 töréspont összekötés
	Az egyes és kettes pont összekötés szög értéke, 0 esetén egyenes - érték bal + érték jobb ív.


Szabályok:

· Egy vonal ID egy állományban csak egyszer fordulhat elő.

· Két geometriailag azonos vonallánc csak eltérő ID-val szerepeltethető

· A két pontból álló vonallánc felel meg a vonalnak.

· Egy vonalláncnak nem lehet kezdő, töréspontja vagy végpontja azonos ID-ju pont. 0 hosszúságú vonalláncot vagy vonallánc szakaszt nem kezelünk.

· A vonallánc ID-ja csak abban az esetben szüntethető meg, ha egyetlen objektum sem hivatkozik rá.

· Egy vonalláncnak végtelen számú töréspontja lehet.

Geometria: Felület
3 Adattábla neve: Felület
Táblázat adatai:
	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	

	felulet_id
	Number
	10/0
	A felület elem azonosítója
	Állományonként egyedi azonosító, egy azonosító csak egyszer szerepelhet az állományban 1-9999999999-ig.

	vonal_id
	Number
	10/0
	Vonallánc azonosítója
	 

	pont_1_id
	Number
	10/0
	Vonallánc első pontja ami egyben az utolsó pontja is, azaz a záró pont
	minden esetben zárt vonallánc lehet a felület határa

	pont_B_id
	Number
	10/0
	A felületet kiterjedését meghatározó belső pont.
	Alap esetben a felület mindig a vonallánc által körbehatárolt terület. Megjegyzés: rendszerfejlesztés során pontosítani. 


Szabályok:

· Egy felület ID egy állományban csak egyszer fordulhat elő.

· Két geometriailag azonos felület csak eltérő ID-val szerepeltethető

· A felület objektumot határoló vonallánc szakaszai nem keresztezhetik, és nem fedhetik egymást még részekben sem.
· A hírközlési objektummodellben a felületek használandók határként is
· A felületet határoló vonallánc kezdő és utolsó pont koordinátája megegyezik, a vonallánc mindig zárt határt képez.
· A felület ID-ja csak abban az esetben szüntethető meg, ha egyetlen objektum sem hivatkozik rá.

· Egy felületet határoló vonalláncnak végtelen számú töréspontja lehet, de a kezdő és végső töréspontjainak kivételével egyiknek sem lehet teljesen (mindhárom tengelyen) megegyező koordinátája.
· Felület objektumokat határoló és lekérdező elemekként használunk. (pl.: primer, központ, kifejtési pont, tápterület, stb.). Elsődlegesen a hírközlési objektumokat pont vagy vonallánc geometriával határozzuk meg, még abban az esetben is, ha 5nm-nél nagyobb az objektum tényleges kiterjedése.
Általános azonosításra szolgáló értékek:

Minden objektum az alábbi kötelező elemekkel kell, hogy rendelkezzen, független attól, hogy milyen geometriai tulajdonsággal és milyen adatokkal rendelkezik.

	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés
	Minta kód/érték

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	
	

	objekt_id
	Number
	10/0
	Az objektum elem azonosítója
	Állományonként egyedi azonosító, egy azonosító csak egyszer szerepelhet az állományban, 1-9999999999-ig.
	1011

	obj_statusz
	Érték
	2
	Objektum státusza itt írható le tervezett, üzemelő, stb.
	obj_statusz értéktábla 
	2/Tervezett

	h_sik
	Érték
	1
	Hálózati síkban betöltött szerepe
	h_sik értéktábla
	1/Helyi

	szall_kozeg
	Érték
	1
	Szállítandó közeg
	szall_kozeg értéktáblából az e-közmű adatszolgáltatáshoz szükséges, alapesetben a vezetékes hírközlést használjuk.
	1/Vezetékes hírközlés

	terv_azon
	String
	20
	Terv azonosító
	A tervező által adott tervszám, tervezőnként vagy tervező vállalkozásként egyedi tervszám, kézi bevitel.
	TE-2001/10

	terv_id
	Érték
	20
	A terv NMHH azonosítója
	Rendszer által generált azonosító, megegyezik a terv meta adatként kezelt adatával
	NMHH adatbázisból

	terv_tip
	Érték
	1
	Terv típusa
	A terv típusa megegyezik megegyezik a terv meta adatként kezelt adatával
	

	hal_tulaj
	Érték Törzsadat
	4
	Hálózat tulajdonos ID
	Külső adatbázis vagy kézi bevitel
	5214/Investment Rt.

	hal_szolg
	Érték Törzsadat
	4
	Hálózat szolgáltató ID
	Külső adatbázis vagy kézi bevitel
	721/Hírközlési Szolgáltató Rt.

	hal_uzem
	Érték Törzsadat
	4
	Üzemeltető ID-ja
	Külső adatbázis vagy kézi bevitel
	521/Hírközlési Üzemeltető Kft. 

	ekozmu_min
	Érték
	1
	E-közmű minősítés
	Az e-közmű minősítés meglévő hálózatokra vonatkozik, az adattartalom pontosságára ad információt, a 324/2013 korm. end alapján
	1/Tájékoztatási

	ekozmu_felm_mod
	Érték
	1
	E-közmű felmérés módja
	Az e-közmű minősítés meglévő hálózatokra vonatkozik, a felmérés módjáról ad információt, a 324/2013 korm. end alapján
	2/Utólagos méréssel közvetlenül

	datum_beep
	Date
	8
	A beépítés dátuma év_hó
	Automata rendszeridő, kézi beviteli lehetőség támogatásával. 
	2016.10.01


	datum_letreh
	Date
	8
	Objektum létrehozásának dátuma
	Automata, a terv benyújtásakor.
	2016.10.25

	datum_mod
	Date
	8
	Objektum módosításának dátuma, több időpont is lehetséges
	Módosítás időpontja, amennyiben több módosítási időpontot tárolunk, a történetiség és az objektum életútkövetése is megoldható
	2016.10.29

	datum_tor
	Date
	8
	Objektum végleges törlésének dátuma
	Végleges törlés időpontja.
	2016.10.31

	letrehoz_id
	Érték Törzsadat
	6
	Felhasználó vagy rendszer azonosítója
	Törzsadatként szükséges kezelni jogosultsági rendszerrel összekapcsolva, tervező vagy adatszolgáltató személy
	100235/Kiss Balázs

	modosit_id
	Érték
Törzsadat
	6
	Felhasználó vagy rendszer azonosítója
	Törzsadatként szükséges kezelni jogosultsági rendszerrel összekapcsolva, tervező vagy adatszolgáltató személy
	100225/Kovács Tamás

	torol_id
	Érték
Törzsadat
	6
	Felhasználó vagy rendszer azonosítója
	Törzsadatként szükséges kezelni jogosultsági rendszerrel összekapcsolva, tervező vagy adatszolgáltató személy
	100235/Horváth András

	jelkulcs
	Érték
	6
	Az objektum jelkulcs
	 
	Alapban üres mező


Az M1 általános követelmény specifikációban meghatározott terv meta adatok öröklésére pedig a Terv_ID biztosít kapcsolatot. Az általános azonosításra szolgáló adatkörökön kívül további területi adatkör is kapcsolható, amivel a későbbiekben területi szegmentálás lehetséges.
Területi azonosítás tábla:

	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés
	Minta kód/érték

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	
	

	primer
	Érték
	2
	Primer tábla
	Az adott objektum vagy terv honos primere (átnyúló esetén több is hozzárendelhető)
	28/94

	megye
	Érték
	2
	Megye tábla
	Az adott objektum vagy terv honos megyéje (átnyúló esetén több is hozzárendelhető)
	17/Vas

	telepules
	Érték
	3
	Település lista
	Adott objektum vagy terv honos települése (átnyúló esetén több is hozzárendelhető)
	210/Szombathely

	cim
	Érték
	25
	Adott objektum címe
	A címadat a strukturált címtáblából választható, a címnél fontos a település irányítószám, kerület, cím, utca jelleg, házszám, emelet, ajtó bontás. Minél teljesebb listát kell létrehozni.
	9400 Szombathely, Szófia utca 39. B1/5


Megjegyzés: Az általános azonosításra és a területi azonosításra szolgáló táblák adatai minden objektumhoz hozzárendelésre kerülnek. A hozzárendelést célszerű projektenként megvalósítani, az egyedi adatok módosítási lehetőségének megtartásával.
Vonalas objektumok:

A HÍD az alábbi vonalas objektumokat szabályozza, mely lista a rendszer fejlesztésével bővülni fog:
	Ssz
	Megnevezés
	Megjegyzés

	1
	Alépítmény
	Az alépítmény hálózat nyomvonalát írja le. Az egy egységben kezelendő csövek összessége. 

	2
	Földkábel
	Közvetlenül földbe vagy védőcsőbe fektetett fémvezetőjű kábelek kezelésére, hálózati síktól és állapottól függetlenül.

	3
	Légkábel
	Támszerkezeten, falitartón vagy egyéb szerelvényen, épületen vezetett, föld feletti fémvezetőjű kábelek kezelésére, hálózati síktól és állapottól függetlenül. 

	4
	Légvezeték
	Támszerkezeten, falitartón vagy egyéb szerelvényen, épületen vezetett, föld feletti fémvezetőjű vezetékek kezelésére, hálózati síktól és állapottól függetlenül. 

	5
	Falikábel
	Falon vezetett fémvezetőjű kábelek kezelésére, hálózati síktól és állapottól függetlenül

	6
	Mikro hálózat
	Mikro (vezeték nélküli) összeköttetés kezelésére.

	7
	Mikrocső
	Mikro csöves hálózat nyomvonalát írja le. Az egy egységben kezelendő mikro csövekhez.

	8
	Optika földalatti
	Közvetlen földbe vagy védőcsőbe fektetett fényvezetőjű kábelek kezelésére.

	9
	Optika földfeletti
	Támszerkezeten, falitartón vagy egyéb szerelvényen, épületen vezetett, fényvezetőjű kábelek kezelésére.

	10
	KTV koax kábel földalatti
	Közvetlen földbe fektetett koaxális kábelek kezelésére.

	11
	KTV koax kábel földfeletti
	Támszerkezeten falitartón vagy egyéb szerelvényen, épületen vezetett, koaxális kábelek kezelésére.

	12
	Tápkábel
	Távtápláló kábelek kezelésére.

	13
	Védőcső
	Védőcsövek ábrázolására.


A vonalas objektumok, minden esetben két pontszerű objektum között halad. A KTV koax kábel földalatti és a KTV koax kábel föld feletti adattáblái megegyeznek a rezes földalatti és a rezes földfeletti adattáblákkal a kábel típus és érszerkezet adatokat kell szinkronizálni. A mikrocsöves hálózat pedig megegyezik az alépítmény adattartalmával az eszközöket szükséges az értéktáblákba felvenni. Szakmai egyeztetés során kerül meghatározásra kezelésük.
Alépítmény vonalas létesítmények leíró adatai:

	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés
	Minta kód/érték

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	
	

	berelt
	Logical
	1
	Hálózatban van bérelt vagy közös eszközhasználat. 
	Amennyiben igen további adattábla kitöltése szükséges
	1/Igen

	cso_join_e
	Number
	10/0
	A nyomvonalhoz csatlakozó kezdő objektum ID 
	Objektum_ID
	1002101

	cso_join_v
	Number
	10/0
	A nyomvonalhoz csatlakozó vég objektum ID
	Objektum_ID
	1002102

	hossz
	Number
	10/2
	A nyomvonal hossza méterben, egy tizedes jegyre kerekítve.
	Automatikus nyomvonalhossz számítás
	120,25

	cso1_db
	Number
	3/0
	Azonos csövek száma
	Number adat szám 1-999-ig
	2

	cso1_anyag
	Érték
	1
	Azonos csövek típusa
	alep_anyaga értéktábla
	2/KPE

	cso1_at
	Érték
	1
	Azonos csövek átmérője
	alep_at értéktábla
	5/90

	cso1_elhely
	Érték
	1
	Elhelyezés típusa normál/kaloda/fésű
	alep_ved értéktábla
	2/BK

	cso1_beep
	Date
	6
	Beépítési év
	Beépítési év és hónap
	2016.10

	cso2_db
	Number
	3/0
	Azonos csövek száma
	Number adat szám 1-999-ig
	4

	cso2_anyag
	Érték
	1
	Azonos csövek típusa
	alep_anyaga értéktábla
	3/m

	cso2_at
	Érték
	1
	Azonos csövek átmérője
	alep_at értéktábla
	4/60

	cso2_elhely
	 Érték
	1
	Elhelyezés típusa normál/kaloda/fésű
	alep_ved értéktábla
	3/-

	cso2_beep
	Date
	10
	Beépítési év
	Beépítési év és hónap
	2016.08

	cso_n_db
	Number
	3/0
	Azonos csövek száma
	Number adat szám 1-999-ig
	1

	cso_n_anyag
	Érték
	1
	Azonos csövek típusa
	alep_anyaga értéktábla
	5/b

	cso_n_at
	Érték
	1
	Azonos csövek átmérője
	alep_at értéktábla
	6/105

	cso_n_elhely
	 Érték
	1
	Elhelyezés típusa normál/kaloda/fésű
	alep_ved értéktábla
	3/-

	cson_beep
	Date
	10
	Beépítési év
	Beépítési év és hónap
	2016.11

	objekt_kap
	Number
	3/0
	Objektum összesen kapacitása
	Kábelhely vagy cső kapacitás darabszám
	7 

	fogl_kap
	Number
	3/0
	Foglalt csövek vagy kábelhelyek száma
	Foglalt kábelhely vagy cső kapacitás darabszám
	3

	szabad_kap
	Number
	3/0
	Szabad csövek vagy kábelhelyek
	Foglalt kábelhely vagy cső kapacitás darabszám
	4

	ismeretlen_kap
	Number
	3/0
	Ismeretlen státuszú
	Foglalt kábelhely vagy cső kapacitás darabszám
	0

	csatolt_obj_id
	Number
	10/0
	Csatolt képek, táblázatok adatai
	Fájlszerviz azonosító vagy rajz azonosító, több is lehet.
	1210

	hordozoi_statusz
	Logical
	1
	igen vagy nem (igen esetén a csatolt belső adatot tartalmazó tábla azonosítója)
	az alépítmény nem tartalmaz belső adatot
	2/Nem


Szabályok:
· Az adattáblán kívül az általános objektum azonosító használata kötelező.

· Minden alépítmény hálózat csak vonalas objektum lehet.

· Minden alépítmény hálózat egyedi azonosítóval rendelkezik, egy állományban egy azonosító csak egyszer fordulhat elő.

· Minden alépítmény hálózat csak pontszerű objektumból indul és végződik. Pontszerű objektumok listája:

· Csonk

· Akna

· Épület

· Istoly
· A lista a rendszerfejlesztés során folyamatosan bővül, a kapcsolatok ellenőrzésére automata ellenőrzés bevezetése javasolt.
Földkábel vonalas létesítmények leíró adatai:
	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés
	Minta kód/érték

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	
	

	berelt
	Logical
	1
	Hálózatban van bérelt vagy közös eszközhasználat.
	Amennyiben igen további adattábla kitöltése szükséges
	2/Nem

	kabel_join_e
	Number
	10/0
	A nyomvonalhoz csatlakozó kezdő objektum ID 
	Objektum_ID
	1002105

	kabel_join_v
	Number
	10/0
	A nyomvonalhoz csatlakozó vég objektum ID
	Objektum_ID
	1002108

	hossz
	Number
	10/0
	A nyomvonal hossza méterben, egy tizedes jegyre kerekítve.
	Automatikus nyomvonalhossz számítás
	120,25

	kabel_tip
	Érték
	2
	Kábel típusának meghatározása
	kabel_tip értéktábla 
	5/Qv

	rez_ersz
	Érték
	2
	kábelszerkezetre vonatkozó adatok 
	 rez_ersz értéktábla
	6/5x4

	kabel_eratm
	Érték
	2
	Az érátmérő adata
	 kabel_eratm értéktábla
	2/0,6

	kabel_beep
	Date
	10
	Beépítési év
	Beépítési év és hónap
	2016.10

	objekt_kap
	Number
	3/0
	Objektum összesen kapacitása
	kábel érpár kapacitás
	10

	fogl_kap
	Number
	3/0
	Foglalt érpár szám
	Foglalt érpárak darabszám
	3 

	szabad_kap
	Number
	3/0
	Szabad érpár szám
	Szabad érpárak darabszáma
	7

	ismeretlen_kap
	Number
	3/0
	Ismeretlen státuszú
	 
	 0

	jelkulcs
	Érték
	3
	Jelkulcsi megfelelés kézi beállítás
	Értéktáblából kód megadása vagy generálás kötelező adatokból
	1005

	csatolt_obj_id
	Number
	10/0
	Csatolt képek, táblázatok adatai
	Fájlszerviz azonosító vagy rajz azonosító, több is lehet.
	1210

	hordozoi_statusz
	Logical
	1
	igen vagy nem (igen esetén a csatolt belső adatot tartalmazó tábla azonosítója)
	a földkábel nem tartalmaz belső adatot
	2/Nem


Szabályok:
· Az adattáblán kívül az általános objektum azonosító használata kötelező.

· Minden földkábel hálózat csak vonalas objektum lehet.

· Minden földkábel hálózat egyedi azonosítóval rendelkezik, egy állományban egy azonosító csak egyszer fordulhat elő.

· Minden földkábel hálózat csak pontszerű objektumból indul és végződik. Pontszerű objektumok listája:

· Épület
· Kifejtési pont
· Kötés
· Istoly
· A lista a rendszerfejlesztés során folyamatosan bővül, a kapcsolatok ellenőrzésére automata ellenőrzés bevezetése javasolt.
Légkábel vonalas létesítmények leíró adatai:
	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés
	Minta kód/érték

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	
	

	berelt
	Logical
	1
	Hálózatban van bérelt vagy közös eszközhasználat.
	Amennyiben igen további adattábla kitöltése szükséges
	2/Nem

	kabel_join_e
	Number
	10/0
	A nyomvonalhoz csatlakozó kezdő objektum ID 
	Objektum_ID
	1002109

	kabel_join_v
	Number
	10/0
	A nyomvonalhoz csatlakozó vég objektum ID
	Objektum_ID
	1002110

	hossz
	Number
	10/2
	A nyomvonal hossza méterben, egy tizedes jegyre kerekítve.
	Automatikus nyomvonalhossz számítás
	120,25

	kabel_tip
	Érték
	2
	Kábel típusának meghatározása
	kabel_tip értéktábla 
	13/Ql

	rez_ersz
	Érték
	2
	kábelszerkezetre vonatkozó adatok 
	 rez_ersz értéktábla
	6/5x4

	kabel_eratm
	Érték
	2
	Az érátmérő adata
	 kabel_eratm értéktábla
	3/0,8

	kabel_beep
	Date
	10
	Beépítési év
	Beépítési év és hónap
	2016.10

	objekt_kap
	Number
	3/0
	Objektum összesen kapacitása
	kábel érpár kapacitás
	10

	fogl_kap
	Number
	3/0
	Foglalt érpár szám
	Foglalt érpárak darabszám
	3 

	szabad_kap
	Number
	3/0
	Szabad érpár szám
	Szabad érpárak darabszáma
	7

	ismeretlen_kap
	Number
	3/0
	Ismeretlen státuszú
	 
	 0

	jelkulcs
	Érték
	3
	Jelkulcsi megfelelés kézi beállítás
	Értéktáblából kód megadása vagy generálás kötelező adatokból
	1017

	oszlop_tul
	Érték
	1
	A nyomvonalhoz tartozó oszlopok tulajdonosi adataira ad információt
	 oszlop_tul értéktáblából
	1/Saját tulajdonú

	csatolt_obj_ID
	Number
	10/0
	Csatolt képek, táblázatok adatai
	Fájlszerviz azonosító vagy rajz azonosító, több is lehet.
	1210

	hordozoi_statusz
	Logical
	1
	igen vagy nem (igen esetén a csatolt belső adatot tartalmazó tábla azonosítója)
	a légkábel nem tartalmaz belső adatot
	2/Nem


Szabályok:
· Az adattáblán kívül az általános objektum azonosító használata kötelező.

· Minden légkábel hálózat csak vonalas objektum lehet.

· Minden légkábel hálózat egyedi azonosítóval rendelkezik, egy állományban egy azonosító csak egyszer fordulhat elő.

· Minden légkábel hálózat csak pontszerű objektumból indul és végződik. Pontszerű objektumok listája:

· Épület
· Kifejtési pont
· Búra
· A lista a rendszerfejlesztés során folyamatosan bővül, a kapcsolatok ellenőrzésére automata ellenőrzés bevezetése javasolt.

Légvezeték vonalas létesítmények leíró adatai:
	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés
	Minta kód/érték

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	
	

	berelt
	Logical
	1
	Hálózatban van bérelt vagy közös eszközhasználat.
	Amennyiben igen további adattábla kitöltése szükséges
	2/Nem

	kabel_join_e
	Number
	10/0
	A nyomvonalhoz csatlakozó kezdő objektum ID 
	Objektum_ID
	1002109

	kabel_join_v
	Number
	10/0
	A nyomvonalhoz csatlakozó vég objektum ID
	Objektum_ID
	1002110

	hossz
	Number
	10/2
	A nyomvonal hossza méterben, egy tizedes jegyre kerekítve.
	Automatikus nyomvonalhossz számítás
	120,25

	kabel_tip
	Érték
	2
	Vezeték típus
	kabel_tip értéktábla 
	11/Sz

	rez_ersz
	Érték
	2
	Réz érszerkezet 
	 rez_ersz értéktábla
	1/1x2

	kabel_eratm
	Érték
	2
	Vezeték érátmérő
	 kabel_eratm értéktábla
	2/0,6

	kabel_beep
	Date
	10
	Beépítési év
	Beépítési év és hónap
	2016.10

	objekt_kap
	Number
	3/0
	Objektum összesen kapacitása
	kábel érpár kapacitás
	2

	fogl_kap
	Number
	3/0
	Foglalt érpár szám
	Foglalt érpárak darabszám
	1

	szabad_kap
	Number
	3/0
	Szabad érpár szám
	Szabad érpárak darabszáma
	1

	ismeretlen_kap
	Number
	3/0
	Ismeretlen státuszú
	 
	 

	jelkulcs
	Érték
	3
	Jelkulcsi megfelelés kézi beállítás
	Értéktáblából kód megadása vagy generálás kötelező adatokból
	501

	oszlop_tul
	Érték
	1
	A nyomvonalhoz tartozó oszlopok tulajdonosi adataira ad információt
	 oszlop_tul értéktáblából
	1/Saját tulajdonú

	csatolt_obj_ID
	Number
	10/0
	Csatolt képek, táblázatok adatai
	Fájlszerviz azonosító vagy rajz azonosító, több is lehet.
	1210

	hordozoi_statusz
	Logical
	1
	igen vagy nem (igen esetén a csatolt belső adatot tartalmazó tábla azonosítója)
	a légkábel nem tartalmaz belső adatot
	2/Nem


Szabályok:
· Az adattáblán kívül az általános objektum azonosító használata kötelező.

· Minden légvezeték csak vonalas objektum lehet.

· Minden légvezeték egyedi azonosítóval rendelkezik, egy állományban egy azonosító csak egyszer fordulhat elő.

· Minden légvezeték csak pontszerű objektumból indul és végződik. Pontszerű objektumok listája:

· Épület
· Kifejtési pont
· Búra
· A lista a rendszerfejlesztés során folyamatosan bővül, a kapcsolatok ellenőrzésére automata ellenőrzés bevezetése javasolt.

Falikábel vonalas létesítmények leíró adatai:
	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés
	Minta kód/érték

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	
	

	berelt
	Logical
	1
	Hálózatban van bérelt vagy közös eszközhasználat.
	Amennyiben igen további adattábla kitöltése szükséges
	2/Nem

	kabel_join_e
	Number
	10/0
	A nyomvonalhoz csatlakozó kezdő objektum ID 
	Objektum_ID
	1002115

	kabel_join_v
	Number
	10/0
	A nyomvonalhoz csatlakozó vég objektum ID
	Objektum_ID
	1002121

	hossz
	Number
	10/2
	A nyomvonal hossza méterben, egy tizedes jegyre kerekítve.
	Automatikus nyomvonalhossz számítás
	30,5

	kabel_tip
	Érték
	2
	Kábel típusának meghatározása
	kabel_tip értéktábla 
	24/Qf

	rez_ersz
	Érték
	2
	kábelszerkezetre vonatkozó adatok 
	 rez_ersz értéktábla
	4/3x4

	kabel_eratm
	Érték
	2
	Az érátmérő adata
	 kabel_eratm értéktábla
	2/0,6

	kabel_beep
	Date
	10
	Beépítési év
	Beépítési év és hónap
	2016.10

	objekt_kap
	Number
	3/0
	Objektum összesen kapacitása
	kábel érpár kapacitás
	6

	fogl_kap
	Number
	3/0
	Foglalt érpár szám
	Foglalt érpárak darabszám
	4

	szabad_kap
	Number
	3/0
	Szabad érpár szám
	Szabad érpárak darabszáma
	2

	ismeretlen_kap
	Number
	3/0
	Ismeretlen státuszú
	 
	0

	jelkulcs
	Érték
	3
	Jelkulcsi megfelelés kézi beállítás
	Értéktáblából kód megadása vagy generálás kötelező adatokból
	1034

	csatolt_obj_ID
	Number
	10/0
	Csatolt képek, táblázatok adatai
	Fájlszerviz azonosító vagy rajz azonosító, több is lehet.
	1210

	hordozoi_statusz
	Logical
	1
	igen vagy nem (igen esetén a csatolt belső adatot tartalmazó tábla azonosítója)
	a falikábel nem tartalmaz belső adatot
	2/Nem


Szabályok:

· Az adattáblán kívül az általános objektum azonosító használata kötelező.

· Minden falikábel csak vonalas objektum lehet.

· Minden falikábel egyedi azonosítóval rendelkezik, egy állományban egy azonosító csak egyszer fordulhat elő.

· Minden falikábel csak pontszerű objektumból indul és végződik. Pontszerű objektumok listája:

· Épület
· Kifejtési pont

· Kötés
· Búra

· Előfizetői csatlakozási pont

· stb.
Optika földalatti vonalas létesítmények leíró adatai
	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés
	Minta kód/érték

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	
	

	berelt
	Logical
	1
	Hálózatban van bérelt vagy közös eszközhasználat.
	Amennyiben igen további adattábla kitöltése szükséges
	2/Nem

	kabel_join_e
	Number
	10/0
	A nyomvonalhoz csatlakozó kezdő objektum ID 
	Objektum_ID
	1002115

	kabel_join_v
	Number
	10/0
	A nyomvonalhoz csatlakozó vég objektum ID
	Objektum_ID
	1002128

	hossz
	Number
	10/2
	A nyomvonal hossza méterben, egy tizedes jegyre kerekítve.
	Automatikus nyomvonalhossz számítás
	143,28

	kabel_tip
	Érték
	2
	Kábel típusának meghatározása
	kabel_tip értéktáblából
	17/Fv

	opt_szalsz
	Érték
	2
	kábelszerkezetre vonatkozó adatok 
	 opt_szalsz értékáblából
	4/1x12

	kabel_beep
	Date
	10
	Beépítési év
	Beépítési év és hónap
	2016.10

	objekt_kap
	Number
	3/0
	Objektum összesen kapacitása
	kábel összes szálszáma
	12

	kotott_szal
	Number
	3/0
	Kötött szálak száma
	Kötött szálak darabszáma
	10

	vagott_szal
	Number
	3/0
	Vágott szálak száma
	Vágott szálak darabszáma
	2

	ismeretlen_kapacitas
	Number
	3/0
	Ismeretlen státuszú
	Ismeretlen státuszú szál
	0

	jelkulcs
	Érték
	3
	Jelkulcsi megfelelés kézi beállítás
	Értéktáblából kód megadása vagy generálás kötelező adatokból
	1005

	csatolt_obj_ID
	Number
	10/0
	Csatolt képek, táblázatok adatai
	Fájlszerviz azonosító vagy rajz azonosító, több is lehet.
	1210

	hordozoi_statusz
	Logical
	1
	igen vagy nem (igen esetén a csatolt belső adatot tartalmazó tábla azonosítója)
	Az optikai nyomvonal nem tartalmaz belső adatot
	2/Nem


Szabályok:
· Az adattáblán kívül az általános objektum azonosító használata kötelező.

· Minden földalatti optikai kábel csak vonalas objektum lehet.

· Minden optikai kábel egyedi azonosítóval rendelkezik, egy állományban egy azonosító csak egyszer fordulhat elő.

· Minden optikai kábel csak pontszerű objektumból indul és végződik. Pontszerű objektumok listája:

· Épület, központ
· Kötés pont
· Optikai kifejtési pont

· Előfizetői végpont

Optika földfelett vonalas létesítmények leíró adatai:
	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés
	Minta kód/érték

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	
	

	berelt
	Logical
	1
	Hálózatban van bérelt vagy közös eszközhasználat.
	Amennyiben igen további adattábla kitöltése szükséges
	2/Nem

	kabel_join_e
	Number
	10/0
	A nyomvonalhoz csatlakozó kezdő objektum ID 
	Objektum_ID
	1002109

	kabel_join_v
	Number
	10/0
	A nyomvonalhoz csatlakozó vég objektum ID
	Objektum_ID
	1002110

	hossz
	Number
	10/2
	A nyomvonal hossza méterben, egy tizedes jegyre kerekítve.
	Automatikus nyomvonalhossz számítás
	120,23

	kabel_tip
	Érték
	2
	Kábel típusának meghatározása
	kabel_tip értéktáblából
	17/Fv

	opt_szalsz
	Érték
	2
	kábelszerkezetre vonatkozó adatok 
	opt_szalsz értéktáblából
	4/1x12

	kabel_beep
	Date
	10
	Beépítési év
	Beépítési év és hónap
	2016.10

	objekt_kap
	Number
	3/0
	Objektum összesen kapacitása
	kábel összes szálszáma
	12

	kotott_szal
	Number
	3/0
	Kötött szálak száma
	Kötött szálak darabszáma
	10

	vagott_szal
	Number
	3/0
	Vágott szálak száma
	Vágott szálak darabszáma
	2

	ismeretlen_kapacitas
	Number
	3/0
	Ismeretlen státuszú
	Ismeretlen státuszú szál
	0

	jelkulcs
	Érték
	3
	Jelkulcsi megfelelés kézi beállítás
	Értéktáblából kód megadása vagy generálás kötelező adatokból
	1017

	oszlop_tul
	Érték
	1
	A nyomvonalhoz tartozó oszlopok tulajdonosi adataira ad információt
	 oszlop_tul értéktáblából
	1/Saját tulajdonú

	csatolt_obj_ID
	Number
	10
	Csatolt képek, táblázatok adatai
	Fájlszerviz azonosító vagy rajz azonosító, több is lehet.
	1210

	hordozoi_statusz
	Logical
	1
	igen vagy nem (igen esetén a csatolt belső adatot tartalmazó tábla azonosítója)
	a föld feletti optika kábel nem tartalmaz belső adatot
	2/Nem


Szabályok:
· Az adattáblán kívül az általános objektumazonosító használata kötelező.

· Minden optikai földfeletti hálózat csak vonalas objektum lehet.

· Minden optikai földfeletti hálózat egyedi azonosítóval rendelkezik, egy állományban egy azonosító csak egyszer fordulhat elő.

· Minden optikai földfeletti hálózat csak pontszerű objektumból indul és végződik. Pontszerű objektumok listája:

· Kötés
· Optikai kifejtési pont
· Előfizetői végpont
· A lista a rendszerfejlesztés során folyamatosan bővül, a kapcsolatok ellenőrzésére automata ellenőrzés bevezetése javasolt.

Mikro hálózat vonalas létesítmények leíró adatai:
	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés
	Minta kód/érték

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	
	

	kabel_join_e
	Number
	10/0
	A mikro összeköttetés „A” oldali bázis állomás objektum ID-ja
	Objektum_ID
	1002165

	kabel_join_v
	Number
	10/0
	A mikro összeköttetés „B” oldali fogadó állomás objektum ID-ja
	Objektum_ID
	1002167

	hossz
	Number
	10/2
	A nyomvonal hossza méterben, egy tizedes jegyre kerekítve.
	Automatikus nyomvonalhossz számítás
	143,2

	kabel_beep
	Date
	10
	Beépítési év
	Beépítési év és hónap
	2016.10

	jelkulcs
	Érték
	3
	Jelkulcsi megfelelés kézi beállítás
	Értéktáblából kód megadása vagy generálás kötelező adatokból
	1070

	csatolt_obj_ID
	Number
	10/0
	Csatolt képek, táblázatok adatai
	Fájlszerviz azonosító vagy rajz azonosító, több is lehet.
	1210

	hordozoi_statusz
	Logical
	1
	igen vagy nem (igen esetén a csatolt belső adatot tartalmazó tábla azonosítója)
	a Mikro nyomvonal nem tartalmaz belső adatot
	2/Nem


Szabályok:
· Az adattáblán kívül az általános objektumazonosító használata kötelező.

· Minden mikro nyomvonal csak vonalas objektum lehet. A mikro nyomvonalát, azaz a sugárzást nem ábrázoljuk a nyomvonalas terveken.
· Minden mikro összeköttetés egyedi azonosítóval rendelkezik, egy állományban egy azonosító csak egyszer fordulhat elő.

· Minden mikro hálózat csak pontszerű objektumból indul és végződik. Pontszerű objektumok listája:

· Bázis állomás antenna

· Fogadó állomás antenna

· Ismétlő állomás

Tápkábel hálózat vonalas létesítmények leíró adatai:
	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés
	Minta kód/érték

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	
	

	hossz
	Number
	10/2
	A nyomvonal hossza méterben, egy tizedes jegyre kerekítve.
	Automatikus nyomvonalhossz számítás
	120,2

	kabel_tip
	Érték
	2
	Kábel típusának meghatározása
	kabel_tip értéktáblából
	28/Tap

	rez_ersz
	Érték
	2
	kábelszerkezetre vonatkozó adatok 
	 rez_ersz értéktábla
	11/3x2,5

	kabel_eratm
	Érték
	2
	Az érátmérő adata
	 kabel_eratm értéktáblából
	2,5

	kabel_beep
	Date
	10
	Beépítési év
	Beépítési év és hónap
	2016.10

	jelkulcs
	Érték
	3
	Jelkulcsi megfelelés kézi beállítás
	Értéktáblából kód megadása vagy generálás kötelező adatokból
	1023


Szabályok:
· Az adattáblán kívül az általános objektumazonosító használata kötelező.

· Minden tápkábel csak vonalas objektum lehet.
· Minden tápkábel egyedi azonosítóval rendelkezik, egy állományban egy azonosító csak egyszer fordulhat elő.

· A tápkábelek kezelésénél az érintésvédelmi előírások és a szakhatósági előírások az elsődleges szempontok, jelen dokumentáció csak mint megjelenítés szabályozza.
Védőcső vonalas létesítmények leíró adatai:
	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés
	Minta kód/érték

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	
	

	hossz
	Number
	10/2
	A nyomvonal hossza méterben, egy tizedes jegyre kerekítve.
	Automatikus nyomvonalhossz számítás
	120,2

	cso1_db
	Number
	3/0
	Azonos csövek száma
	Number adat szám 1-999-ig
	2

	cso1_anyag
	Érték
	1
	Azonos csövek típusa
	alep_anyaga értéktábla
	3/m

	cso1_at
	Érték
	1
	Azonos csövek átmérője
	alep_at értéktábla
	8/120

	cso1_beep
	Date
	10
	Beépítési év
	Beépítési év és hónap
	2016.10

	csatolt_obj_ID
	Number
	10/0
	Csatolt képek, táblázatok adatai
	Fájlszerviz azonosító vagy rajz azonosító, több is lehet.
	1210

	jelkulcs
	Érték
	3
	Jelkulcsi megfelelés kézi beállítás
	Értéktáblából kód megadása vagy generálás kötelező adatokból
	1045


Szabályok:
· Az adattáblán kívül az általános objektum azonosító használata kötelező.

· Minden védőcső hálózat csak vonalas objektum lehet.

· Minden védőcső hálózat egyedi azonosítóval rendelkezik, egy állományban egy azonosító csak egyszer fordulhat elő.

· A védőcsőnek kell tekinteni a nem alépítmény rendszerben épített optikai hálózatok 40 mm átmérőig fektetett műanyag csövezését.
· A védőcső objektum minden esetben hírközlési hálózatra illeszkedik, de végpontja és kezdőpontja legtöbbször nem pontszerű objektum.
Pontszerű objektumok:

	Ssz
	Megnevezés
	Megjegyzés
	Belső adattal rendelkezik

	1
	Központ
	Központ adatait tartalmazó tábla
	Igen = épületrajz, rendező beültetés

	2
	Megszakító
	Megszakító létesítmény alaptáblája
	Igen = megszakító felvételi

	3
	Csonk
	Csonk, technikai és számozott
	Nem

	4
	Alépítmény lezárás
	Hálózat végpontja
	Nem

	5
	Támszerkezet
	Támszerkezetek alaptáblája
	Nem

	6
	Kötés
	Rezes, optikai elágazó és egyenes kötések.
	Igen=kötéslap

	7
	Nagyelosztó
	Nagyelosztók és törzskifejtési pontok adattáblája
	Igen=elosztó beültetés

	8
	Kifejtési pont 
	Hálózati síktól független kifejtési pont alaptábla
	Igen=kifejtési pont beültetés

	9
	Nyilvános állomás
	Nyilvános állomás
	Nem

	10
	Előfizetői végpont 
	tetőtartó v falitartó
	Nem

	11
	Kabel felvezetés
	Épületek kábel felvezetése
	Nem

	12
	Kövek, jelzők
	törés, kötés, marker.
	Nem

	13
	Nyomvonal végződés
	Nyomvonal lezáró objektum
	Nem

	14
	Hurok, Tartalék
	Hurok és tartalék kezelésére
	Nem

	15
	Szolgáltatási végpont
	Szip projekt szolgáltatási végpont
	Nem

	16
	KTV csatlakozási pont
	KTV csatlakozási pont
	Nem

	17
	KTV_ONU
	ONU adattábla
	Nem

	18
	KTV_erősítő
	KTV erősítő adattábla
	Nem

	19
	Tápegység
	Tápegységek adattáblája
	Nem

	20
	Vonali lezáró
	KTV vonali lezáró
	Nem

	21
	KTV_Inzerter
	KTV Inzerter
	Nem

	22
	KTV_TAP
	KTV táp
	Nem

	23
	KTV_elosztási pont
	KTV kettős osztási pont
	Nem

	24
	KTV_csillagponti_doboz
	KTV kifejtési pont
	Nem

	25
	Mikro
	Mikro bázis és vevő állomás
	Nem

	26
	Antenna
	Antenna torony vagy tartó 
	Nem


A pontszerű objektumokhoz is minden esetben tartozik az általános azonosításra szolgáló értékek és a területi azonosításra szolgáló adatok.
Központ

	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés
	Minta

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	
	

	kozpont_tip
	Érték
	2
	Központ típus 
	kozpont_tip értéktábla
	11/EWSD HOST

	kozpont_cim
	Érték Törzsadat
	50
	Központ címe
	Strukturált címadat 
	9700, Szombathely Hefele Menyhért utca 1

	befog_ep_statusz
	Érték
	1
	Épület státusza
	befog_ep_statusz értéktábla
	2/Meglévő

	befog_ep_tip
	Érték
	1
	Épület típusa
	befog_ep_tip értéktábla
	1/Épület

	kp_kap
	Number
	6/0
	Központ össz kapacitása
	 
	8500

	kp_szab_kap
	Number
	6/0
	Központ szabad kapacitása
	 
	1500

	jelkulcs
	Érték
	3
	Jelkulcsi megfelelés kézi beállítás
	Értéktáblából kód megadása vagy generálás kötelező adatokból
	51

	csatolt_obj_ID
	Number
	10/0
	Csatolt képek, táblázatok adatai
	Fájlszerviz azonosító vagy rajz azonosító, több is lehet.
	1210

	hordozoi_statusz
	Logical
	1
	igen vagy nem (igen esetén a csatolt belső adatot tartalmazó tábla azonosítója)
	Mindig tartalmaz belső adatot, beültetési rajzokat, műszaki rajzokat
	1/Igen


Szabályok:
· Az adattáblán kívül az általános objektum azonosító használata kötelező.

· A címadatok használata a területi azonosítás táblával kötelező.

· Minden központ egyedi azonosítóval rendelkezik, egy állományban egy azonosító csak egyszer fordulhat elő.
· Központok mindig tartalmaznak belső adatot, vagy rajzot (pl.: rendező beültetési rajz)
· stb.

Megszakító
	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés
	Minta kód/érték

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	
	

	megszak_tip
	Érték
	2
	Megszakító létesítmény típusa
	 megszak_tip értéktábla
	19/SZ2

	megszak_1_h
	Number
	5/2
	Megszakító rövidebb északi oldal hossza
	 
	1,74

	megszak_2 _h
	Number
	5/2
	Megszakító hosszabbik oldal hossza
	 
	1,4

	megszak_n_h
	Number
	5/2
	Megszakító n-dik oldal hossza, amennyiben nem szabvány alakú
	 
	 

	megszak_mely
	Number
	5/2
	A megszakító mélységének adata
	 
	2,01

	megszak_fedlap
	Érték
	1
	Megszakító fedlap 
	 megszak_fedlap értéktábla
	2/Fk

	fedlap_db
	Number
	1/0
	A fedlap darabszáma
	 A fedlapok száma 1,2,3,4
	2

	jelkulcs
	Érték
	3
	Jelkulcsi megfelelés kézi beállítás
	Értéktáblából kód megadása vagy generálás kötelező adatokból
	0001

	csatolt_obj_ID
	Number
	10/0
	Csatolt képek, táblázatok adatai
	Fájlszerviz azonosító vagy rajz azonosító, több is lehet.
	1210

	hordozoi_statusz
	Logical
	1
	igen vagy nem (igen esetén a csatolt belső adatot tartalmazó tábla azonosítója)
	Mindig tartalmaz belső adatot, lásd Megszak_belső_adat.xlsx Excel melléklet
	1/Igen


Szabályok:
· Az adattáblán kívül az általános objektum azonosító használata kötelező.

· A címadatok használata a területi azonosítás táblával kötelező.

· Minden megszakító egyedi azonosítóval rendelkezik, egy állományban egy azonosító csak egyszer fordulhat elő.
· A megszakítók ábrázolására az alábbi jelkulcsok használandók: M3 (jelkulcs) 0001-től 0014-ig

· A megszakító létesítmények minden esetben tartalmaznak csatolt adatok az alábbiak szerint

Megszak_belső_adat.xlsx
Támszerkezet
	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés
	Minta kód/érték kód/érték

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	
	

	oszlop_s
	Number
	10/0
	Oszlop sorszáma.
	Amennyiben a helyszínen ismert a sorszám, abban az esetben itt lehet megadni. Ismeretlen esetén üres.
	 120

	tamszerk_anyag
	Érték
	1
	Tamszerkezet_anyag értéktáblából választva.
	Amennyiben több típusból áll az oszlop, abban az esetben többszöri érték megadása lehetséges.
	1/ fa kátránnyal telítve.

	oszlop_db
	Number
	1/0
	Az oszlop darabszáma, bak, párhuzamos, iker oszlop 2 db
	Amennyiben több típusból áll az oszlop, abban az esetben többszöri érték megadása lehetséges.
	2

	tamszerk_mag
	Érték
	1
	Oszlop magasságát kell megadni.
	tamszerk_mag értéktáblából
	1/5

	gyam
	Number
	1/0
	A gyámok számát kell megadni.
	 
	2

	tamasz
	Logical
	1
	0=nincs, 1=van egy kitámasztás, 2=van két kitámasztás
	Az oszlop kitámasztásának számát kell megadni
	0

	kihorgonyzas
	Logical
	1
	0=nincs, 1=van egy kötél, 2=van két kötél, 3= három kötél
	Az oszlop horgonyzás számát kell megadni.
	1

	elektromos
	Logical
	1
	Igen/Nem
	Igen esetén a tulajdonos megadásával lehet pontosítani az adatokat.
	Nem

	jelkulcs
	Érték
	3
	Jelkulcsi megfelelés kézi beállítás
	Értéktáblából kód megadása vagy generálás kötelező adatokból
	1001

	csatolt_obj_ID
	Number
	10/0
	Hordozói adatok csatolásának ID (pl.: megszak felvlap)
	Fájlszerviz azonosító vagy rajz azonosító
	1210


Szabályok:
· Az adattáblán kívül az általános objektum azonosító használata kötelező.

· A címadatok használata a területi azonosítás táblával kötelező.

· Minden támszerkezet egyedi azonosítóval rendelkezik, egy állományban egy azonosító csak egyszer fordulhat elő.
· A támszerkezetek ábrázolására az alábbi jelkulcsok használandók:M3 (jelkulcs) 0015-től 0033-ig
Kötés

	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés
	Minta

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	
	

	kotes_faj
	Érték
	1
	Kötés fajta
	kotes_faj értéktáblából
	3/Elágazó fémvezetőjű

	kotes_tip
	Érték
	2
	Kötés típusa
	kotes_tip értéktábla
	1/BPR

	pozicio
	Érték
	1
	Pozíció, kötés helyzete
	1=alépítmény, 2 =földben, 3 légben
	1/alépítmény

	optikai
	Logical
	1
	Optikai kötés?
	1=Igen, 2=nem
	2/nem

	jelkulcs
	Érték
	3
	Jelkulcsi megfelelés kézi beállítás
	Értéktáblából kód megadása vagy generálás kötelező adatokból
	61

	csatolt_obj_ID
	Number
	10/0
	Csatolt képek, táblázatok adatai
	Fájlszerviz azonosító vagy rajzazonosító, több is lehet.
	1512

	hordozoi_statusz
	Logical
	1
	igen vagy nem (igen esetén a csatolt belső adatot tartalmazó tábla azonosítója)
	Mindig tartalmaz belső adatot, kötésrajz
	1/Igen


Szabályok:
· Az adattáblán kívül az általános objektum azonosító használata kötelező.

· A címadatok használata a területi azonosítás táblával kötelező.

· Minden kötés egyedi azonosítóval rendelkezik, egy állományban egy azonosító csak egyszer fordulhat elő.
· Az optikai kötés minden esetben tartalmaz belső adatot.
Szolgáltatási végpont
	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés
	Minta

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	
	

	vegpont_tip
	Érték
	1
	Szolgáltatási végpont típusa
	vegpont_tip értéktábla
	1/lakossági

	szolg_cim
	Érték Törzsadat
	50
	Szolgáltatási végpont címe
	Strukturált címadat 
	9700, Szófia utca 10.

	vegpont_tech_tip
	Érték
	2
	Szolgáltatási végpont technológiája
	vegpont_tech_tip értéktábla
	3/FTTB

	befog_ep_tip
	Érték
	1
	Épület típusa
	befog_ep_tip értéktábla
	1/Épület

	jelkulcs
	Érték
	3
	Jelkulcsi megfelelés kézi beállítás
	Értéktáblából kód megadása vagy generálás kötelező adatokból
	81

	csatolt_obj_ID
	Number
	10/0
	Csatolt képek, táblázatok adatai
	Fájlszerviz azonosító vagy rajz azonosító, több is lehet.
	1210

	hordozoi_statusz
	Logical
	1
	igen vagy nem (igen esetén a csatolt belső adatot tartalmazó tábla azonosítója)
	A szolgáltatási végpont nem minden esetben tartalmaz belső adatot.
	2/nem


Szabályok:
· Az adattáblán kívül az általános objektum azonosító használata kötelező.

· A címadatok használata a területi azonosítás táblával kötelező.

· Minden szolgáltatási végpont egyedi azonosítóval rendelkezik, egy állományban egy azonosító csak egyszer fordulhat elő.
Megjegyzés: A szolgáltatási végpont tábla adattartalmának feltöltéséhez további egyeztetések szükségesek.
Nagyelosztó
	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés
	Minta

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	
	

	neo_tip
	Érték
	2
	Nagyelosztó típus 
	neo_tip értéktábla
	8/ME1200

	neo_cim
	Érték Törzsadat
	50
	Nagyelosztó címe
	Strukturált címadat 
	9700, Szombathely Király utca 5.

	neo_tech
	Érték
	1
	Technológia
	neo_tech értéktábla
	2/DSLAM

	befog_ep_tip
	Érték
	1
	Épület típusa
	befog_ep_tip értéktábla
	4/Kültéri kabinet

	neo_kap
	Number
	6/0
	Nagyelosztó kapacitása
	A nagyelosztó össz efi kapacitás
	600

	neo_szab_kap
	Number
	6/0
	Nagyelosztó kapacitása
	Szabad kapacitás
	150

	modul_tip1
	Érték
	2
	Modul típus 1
	Értéktábla létrehozása szükséges
	10x2 NLV

	modul_db1
	Number
	2/0
	Modul típus 1 darab
	Modulok darabszáma 1-es típusból
	70

	modul_tip2
	Érték
	2
	Modul típus 2
	Értéktábla létrehozása szükséges
	0

	modul_db2
	Number
	2/0
	Modul típus 2 darab
	Modulok darabszáma 2-es típusból
	0

	modul_tipn
	Érték
	2
	Modul típus "n-ig"
	Értéktábla létrehozása szükséges
	0

	modul_dbn
	Number
	2/0
	Modul típus "n-ig" darab
	Modulok darabszáma n típusból
	0

	bej_erp_tart
	Number
	3/0
	Bejövő érpár tartomány
	Amennyiben több törzsirány táplál egy elosztót akkor külön-külön fel kell venni.
	1-400

	ki_erp_tart
	Number
	3/0
	Kimenő érpár tartomány
	Amennyiben több kimenő van akkor külön-külön szerepeltetni kell az érpár tartományokat
	1-300

	jelkulcs
	Érték
	3
	Jelkulcsi megfelelés kézi beállítás
	Értéktáblából kód megadása vagy generálás kötelező adatokból
	51

	csatolt_obj_ID
	Number
	10/0
	Csatolt képek, táblázatok adatai
	Fájlszerviz azonosító vagy rajz azonosító, több is lehet.
	1210

	hordozoi_statusz
	Logical
	1
	igen vagy nem (igen esetén a csatolt belső adatot tartalmazó tábla azonosítója)
	Mindig tartalmaz belső adatot elosztó beültetési rajzot. 
	1/Igen


Szabályok:
· Az adattáblán kívül az általános objektum azonosító használata kötelező.

· A címadatok használata a területi azonosítás táblával kötelező.

· Minden nagyelosztó egyedi azonosítóval rendelkezik, egy állományban egy azonosító csak egyszer fordulhat elő.
Kifejtési pont:
	Adatmező
	Megnevezés
	Megjegyzés
	Minta

	Neve
	Típusa
	Hossza
	
	
	

	kif_tip
	Érték
	2
	Kifejtési pont típus 
	kif_tip értéktábla
	36/MTSZ3

	kif_cim
	Érték Törzsadat
	50
	Kifejtési pont címe
	Strukturált címadat 
	9700, Szombathely Király utca 5.

	kif_kap
	Number
	6/0
	Kifejtési pont kapacitása
	A nagyelosztó össz efi kapacitás
	10

	kif_szab_kap
	Number
	6/0
	Kifejtési pont kapacitása
	Szabad kapacitás
	0

	modul_tip1
	Érték
	2
	Modul típus 1
	Értéktábla létrehozása szükséges
	10x2 NLV

	modul_db1
	Number
	2/0
	Modul típus 1 darab
	Modulok darabszáma 1-es típusból
	2

	modul_tip2
	Érték
	2
	Modul típus 2
	Értéktábla létrehozása szükséges
	0

	modul_db2
	Number
	2/0
	Modul típus 2 darab
	Modulok darabszáma 2-es típusból
	0

	modul_tipn
	Érték
	2
	Modul típus "n-ig"
	Értéktábla létrehozása szükséges
	0

	modul_dbn
	Number
	2/0
	Modul típus "n-ig" darab
	Modulok darabszáma n típusból
	0

	bej_erp_tart
	String
	10
	Bejövő érpár tartomány
	Bejövő
	E. 1-20

	ki_erp_tart
	String
	10
	Kimenő érpár tartomány
	Kimenő
	KI.1-10

	jelkulcs
	Érték
	3
	Jelkulcsi megfelelés kézi beállítás
	Értéktáblából kód megadása vagy generálás kötelező adatokból
	51

	csatolt_obj_ID
	Number
	10/0
	Csatolt képek, táblázatok adatai
	Fájlszerviz azonosító vagy rajz azonosító, több is lehet.
	1210

	hordozoi_statusz
	Logical
	1
	igen vagy nem (igen esetén a csatolt belső adatot tartalmazó tábla azonosítója)
	Kifejtési pont is tartalmazhat beültetési rajzot.
	1/Igen


Szabályok:
· Az adattáblán kívül az általános objektum azonosító használata kötelező.

· A címadatok használata a területi azonosítás táblával kötelező.

· Minden kifejtési pont egyedi azonosítóval rendelkezik, egy állományban egy azonosító csak egyszer fordulhat elő.
Felülettel kezelt objektumok:

	Ssz
	Megnevezés
	Megjegyzés

	1
	Projekt határ
	A tervezés által lefedett terület

	2
	Központ tápterület határ
	Egy központ által ellátott szolgáltatási terület

	3
	Elosztó tápterület 
	Egy elosztó által ellátott terület

	4
	Kifejtési pont tápterület
	Egy kifejtési pont által ellátott terület

	5
	Védelmi sáv
	A hírközlési nyomvonal védősávja

	6
	Adatszolgáltatási sáv
	Egy adatszolgáltatás által lefedett terület

	7
	Épület határ
	Központ épületének határa


A felület adatokat csatolt adatként is lehetséges használni. Az általános azonosításra, a területi azonosításra szolgáló táblák és a pontszerű objektumok adattábláinak együttes használata mellett a felületszerű objektumoknak nincs kiegészítő adattáblája csak egy egyedi azonosító képzésre van szükség.
Értékkészletek értelmezése:
Az objektumokhoz tartalmazó értékkészleteket az alábbi táblák tartalmazzák. Az értéktáblák bővítése, kiegészítése az NMHH feladata. Értéktáblába új elem csak validált úton egykapus ellenőrzés mellett vehető fel. Minden műszaki paramétert külön-külön értéktáblában kezelünk, a legkisebb értelmezhető egységként. Pl.: egy kábel tulajdonságát nem a teljes típusával kezelünk azaz Qv50x4/0.4, hanem a műszaki adatokat is elemi értékekre bontunk Qv, 50x4, 0.4,. A részegység kezelése teszi lehetővé a legrészletesebb kezelését, elemzését a hírközlési hálózatoknak.
Az értéktáblák nem kerültek rendszerezésre, nincs köztük alá fölé rendeletségi viszony, bármely értéktábla bármely objektumnál felhasználható, ahol értelmezhető az értéktáblában szereplő paraméter.

Értéktáblák:
A HÍD-hoz kapcsolódó értéktáblák mintaként kerületek csatolásra, az értékkészleteket a szolgáltatói egyeztetések során kell feltölteni, és kialakítani a további értéktáblákat.
	Értéktábla neve
	Értéktábla hosszú neve
	Megjegyzés

	alep_anyaga
	Alépítmény anyaga
	Az alépítmény hálózatot felépítő csövek hírközlési elemek anyaga. A tábla használható a védőcsövek anyagára is, nem célszerű külön védőcső anyagtáblát létrehozni.

	alep_ved
	Alépítmény védelem
	Az alépítmény csövek védelmének módját, elhelyezkedését adja meg. 

	megszak_fedlap
	Megszakító létesítmény fedlap
	A megszakító létesítmények (hírközlési aknák és szekrények) fedlap típusát tartalmazza.

	megszak_tip
	Megszakító létesítmény típus
	Minden alépítmény hálózatban szereplő megszakító létesítmény típusát tartalmazza.

	kabel_tip
	Kábel típus
	Hírközlési kábelek típusait leíró tábla. A kábel típus tábla tartalmaz minden hírközlési kábelt, eldöntendő kérdés, hogy kábelcsoportok (föld alatti, föld feletti, fémvezetőjű fényvezetőjű bontások kerüljenek-e létrehozásra. 

	rez_ersz
	Rezes érszerkezet
	A fémvezetőjű kábelek érszerkezet és érpár darabszám adat.

	opt_szalsz
	Optika szálszerkezet
	A fényvezetőjű kábelek szálszerkezet és szálszám adatai. 

	kabel_eratm
	Kábel érátmérő 
	Kábelek és vezetékek érátmérő adatai.

	kotes_faj
	Kötés fajta
	A kötések fajtáját tartalmazza, ami a hagyományos elvi rajzi ábrázolásokat vezérli. Kérdés hogy szükséges-e hírközlési szempontból a megbontásuk.

	kotes_tip
	Kötés típus
	A kötőszerelvények pontos típusa. A kötőszerelvények műszaki típusa.

	tamszerk_anyag
	Támszerkezet anyag
	Támszerkezetek anyaga (fém, fa, beton, stb), 

	tamszerk_mag
	Támszerkezet magasság
	Támszerekezet magassága, a támszerkezet oszlop magassága, abban az esetben, ha gyámon van, akkor is az oszlop magasság használandó.

	neo_tip
	Nagyelosztó típus
	A nagyelosztók szekrény típusát kell megadni. A törzskifejtési pontok nem tekintendők nagyelosztónak.

	kif_tip
	Kifejtési pontok típusa
	Minden kifejtési pont típust itt kell megadni, függetlenül, hogy földalatti vagy földfeletti, fémvezetőjű vagy fényvezetőjű hálózathoz tartozik. 

	oszlop_tul
	Támszerkezet tulajdonos
	Szükséges a támszerkezetek tulajdonosi információit megadni melyből eldönthető az is, hogy elektromos hálózat része vagy hírközlési hálózathoz tartozik.

	neo_tech
	Nagyelosztó technológia
	A Szip projekthez szükséges értéktábla, új nagyelosztó telepítésekor meg kell adni a nagyelosztó milyen technológiába illeszkedik. 

	szall_kozeg
	Szállított közeg
	Minden vonalas létesítmény esetén meg kell adni a szállított közeg fajtáját, jelen tervezési dokumentációban a vezetékes hírközlési objektumokat kezeljük csak. A Hírközmű kiterjesztésével kerül bevonásra az ipari és egyéb hálózat.

	h_sik
	Hálózati sík
	Az e-közmű és a HTMR rendszer is megköveteli a hálózati sík meghatározását, hírközlési objektumnak hálózati síkhoz kell kötődnie. Abban az esetben, amikor egy hírközlési objektum több hálózati síkot is kiszolgál (pl.: optikai kábel, gerinc, körzet esetleg helyi hálózati szálat is tartalmaz) a magasabb hierarchiai szinthez kell sorolni.

	obj_statusz
	Objektum státusza
	A hírközlési objektumok státusz állapotát tartalmazza, azaz az objektum Tervezett, Üzemelő, Bontott, stb életciklust képvisel. 

	ekozmu_min
	E-közmű minősítés
	A vonalas létesítmények pontossági minősítését adja meg az e-közmű rendeletben foglaltak szerint. A tervezési objektumokra nem értelmezhető csak a meglévő hálózatra.

	ekozmu_felm_mod
	E-közmű felmérési mód
	A vonalas létesítmények felmérésének technológiájára ad információt. A tervezési objektumokra nem értelmezhető, csak a meglévő hálózatra.

	befog_ep_statusz
	Befogadó épület státusza
	Az épületek és szolgáltatási pontok tulajdonosi helyzetére ad információt. 

	befog_ep_tip
	Befogadó épület típus
	A SZIP projekt kapcsán tervezett hálózati végpontok elhelyezésének értékét adja, használata a SZIP projekt idejére javasolt. Az értéktábla a kifejtési pontok objektumtáblánál használandó. 

	vegpont_tip
	Végpont típus
	A szolgáltatási végpontok státuszát határozza meg, az érték az előfizetői végpont pontszerű objektumoknál használandó. 

	vegpont_tech_tip
	Végpont technológia típus
	Az előfizetői végpont táblán használandó érték, több értéket is felvehető. A SZIP projekt idejére használandó

	terv_tip
	Terv típus 
	A tervek típusát határozza meg, később a tartalmi követelményt ezen változó is tudja szabályozni.

	ep_struk_tip
	Építmény struktúra típus
	Az engedélyezési eljárás folyamatvezérlésében vesz részt. 

	ep_mod
	Építés módja
	Az engedélyezési eljárás folyamatvezérlésében vesz részt.

	terv_tart
	Terv tartalma
	Rendelet szerinti kategóriák. Az engedélyezési eljárás folyamatvezérlésében vesz részt.

	koax_ero
	Koax erősítő
	Koax KTV hálózatban használt erősítők. 

	alep_at
	Alépítmény átmérő
	Alépítmény védőcsövek átmérő adatai.

	kozpont_tip
	Központ típusok
	Központ típus adatok


1. alep_anyag
	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	lágy polietilén
	lpe

	2
	kemény polietilén
	kpe

	3
	műanyag
	m

	4
	azbeszt
	ab

	5
	beton
	b

	6
	vas
	v


Megjegyzés: Az alépítmény hálózat anyagát tartalmazó táblázat, a megjelenítésben lévő rövid nevek szerepelnek a műszaki megírásokban.
2. alep_ved

	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	Beton fésű
	Bf

	2
	Beton kaloda
	Bk

	3
	Normál
	 

	4
	Közműalagút
	Ka

	5
	Hídon függesztett
	Hf


Megjegyzés: Alapesetben az alépítmény elrendezése normál, melyhez nem tartozik kiegészítő felirat.
3. megszak_fedlap

	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	Kör (normál)
	fk

	2
	Négyzet (normál)
	fn

	3
	Kör nagy teherbírású
	fkn

	4
	Négyzet nagy teherbírású 
	fnn


Megjegyzés: A megszakító létesítmények pontszerű objektum táblán használandó, az érték numerikus számmal kiegészülve határozza meg az adott objektumhoz tartozó fedlap típusát és számát. Az érték egyben jelkulcs vezérlő érték is, a fedlapok grafikus megjelenítését szabályozza.
4. megszak_tip

	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	A1 jelű akna
	A1

	2
	A2 jelű akna
	A2

	3
	A3 jelű akna
	A3

	4
	A4 jelű akna
	A4

	5
	A5 jelű akna
	A5

	6
	Rejtett akna
	RA

	7
	Kötésvédő betonszekrény (helyközi optikai hálózatoknál)
	KB

	8
	Egyes kicsi szekrény
	1K

	9
	Kettős kicsi szekrény
	2K

	10
	Egyes normál szekrény
	N

	11
	Rejtett szekrény
	RSZ

	12
	Kettős rövid szekrény
	2R

	13
	Hármas rövid szekrény
	3R

	14
	Négyes rövid szekrény
	4R

	15
	Kettős hosszú szekrény
	2H

	16
	Hármas hosszú szekrény
	3H

	17
	Istoly kábelszekrényhez
	I

	18
	SZ1 jelű szekrény
	SZ1

	19
	SZ2 jelű szekrény
	SZ2

	20
	SZ3 jelű szekrény
	SZ3

	21
	SZ4 jelű szekrény
	SZ4


Megjegyzés: A megszakító pontszerű objektumtábla használja, az értékkészlet egyben jelkulcs vezérlő érték.
5. kabel_tip
	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	rézerű
	CU

	2
	alumínium
	Al

	3
	Vazelinnel töltött Műanyag szigetelésű
	Qv

	4
	emelt védőtényezős vazelinnel töltött műanyag szigetelésű
	Qvr

	5
	vazelinnel töltött tűzálló
	TQv

	6
	emelt védőtényezős vazelinnel töltött műanyag szigetelésű tűzálló
	TQvr

	7
	Dieselhorst_martin sodrású
	DM

	8
	Swichkábel
	Sw

	9
	Légvezeték szigetelt réz
	Sz

	10
	Légvezeték csupasz bronz huzalpár
	Bhp

	11
	Légkábel
	Ql 

	12
	Fényvezető optika minikábel
	Fvem

	13
	Fényvezető egy módosú behúzó
	Fv B

	14
	Fényvezető több módosú behúzó
	Fv Btm

	15
	Fényvezető páncél egy módosú
	Fv

	16
	Fényvezető páncél több módosú
	Fv Ptm

	17
	Fényvezető optika minikábel tűzálló
	Fvem T

	18
	Fényvezető egy módosú behúzó tűzálló
	Fv B T

	19
	Fényvezető több módosú behúzó tűzálló
	Fv Btm T

	20
	Fényvezető páncél egy módosú tűzálló
	Fv T

	21
	Fényvezető páncél több módosú tűzálló 
	Fv Ptm T

	22
	Falikábel
	Qf

	23
	Koax TZC 75005-75 3,0/0,50 MM
	Koax

	24
	Koax 8 csöves
	KTV8

	25
	KOax 16 csöves
	KTV16

	26
	Tápkábel
	Táp


Megjegyzés: A kábel típus tábla a további feltöltést igényel a rendszerfejlesztési szakaszban.

6. rez_ersz
	Kód:
	Érték
	Megjelenítés
	Összesen érpár kapacitás

	1
	1x2
	1x2
	1

	2
	1x4
	1x4
	2

	3
	2x2
	2x2
	2

	4
	3x4
	3x4
	6

	5
	4x4
	4x4
	8

	6
	5x4
	5x4
	10

	7
	7x4
	7x4
	14

	8
	10x4
	10x4
	20

	9
	12x4
	12x4
	24

	10
	13x4
	13x4
	26

	11
	14x4
	14x4
	28

	 
	15x4
	15x4
	30

	12
	17x4
	17x4
	34

	13
	18x4
	18x4
	36

	14
	19x4
	19x4
	38

	 
	20x4
	20x4
	40

	15
	25x4
	25x4
	50

	16
	26x4
	26x4
	52

	17
	29x4
	29x4
	58

	18
	35x4
	35x4
	70

	19
	36x4
	36x4
	72

	20
	37x4
	37x4
	74

	21
	50x4
	50x4
	100

	22
	52x4
	52x4
	104

	23
	75x4
	75x4
	150

	24
	100x4
	100x4
	200

	25
	150x4
	150x4
	300

	26
	200x4
	200x4
	400

	27
	300X4
	300X4
	600

	28
	500x4
	500x4
	1000

	29
	800x4
	800x4
	1600

	30
	1000x4
	1000x4
	2000


Megjegyzés: A rezes technológiában a kábelek érszerkezetére vonatkozó adatok. Az értéktábla minden rezes kábel esetén használható független a beépítés módjától.
7. opt_szalsz
	Kód:
	Érték
	Megjelenítés
	Összesen szál kapacitás

	1
	1x2
	1x2
	2

	2
	1x6
	1x6
	6

	3
	1x10
	1x10
	10

	4
	1x12
	1x12
	12

	5
	1x20
	1x20
	20

	6
	1x24
	1x24
	24

	7
	2x2
	2x2
	2

	8
	2x4
	2x4
	8

	9
	2x6
	2x6
	12

	10
	2x10
	2x10
	20

	11
	2x12
	2x12
	24

	12
	3x2
	3x2
	6

	13
	3x4
	3x4
	12

	14
	3x12
	3x12
	36

	15
	4x1
	4x1
	4

	16
	4x6
	4x6
	24

	17
	4x10
	4x10
	40

	18
	4x12
	4x12
	48

	19
	5x2
	5x2
	10

	20
	5x4
	5x4
	20

	21
	5x6
	5x6
	30

	22
	5x8
	5x8
	40

	23
	5x10
	5x10
	50

	24
	5x12
	5x12
	60

	25
	6x2
	6x2
	12

	26
	6x4
	6x4
	24

	27
	6x10
	6x10
	60

	28
	6x12
	6x12
	72

	29
	7x12
	7x12
	84

	30
	8x4
	8x4
	32

	31
	8x12
	8x12
	96

	32
	11x12
	11x12
	132

	33
	12x1
	12x1
	12

	34
	12x12
	12x12
	144

	35
	14x12
	14x12
	168

	36
	16x12
	16x12
	192


Megjegyzés: Az optikai szálszerkezet értéktábla használandó a föld alatti és föld feletti optikai hálózatoknál, hálózati síktól, státusztól függetlenül. A szálszerkezet táblázat a rendszertervezéssel együtt kerül feltöltésre.

8. kabel_eratm
	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	0,4
	0,4

	2
	0,6
	0,6

	3
	0,8
	0,8

	4
	0,9
	0,9

	5
	1,2
	1,2

	6
	1,4
	1,4


Megjegyzés: A kábel érátmérő tábla hálózati síkoktól és beépítési módtól függetlenül használható.
9. kotes_faj
	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	Átmeneti fémvezetőjű
	Ká

	2
	Egyenes fémvezetőjű
	Ke

	3
	Elágazó fémvezetőjű
	Kel

	4
	Átmeneti fényvezetőjű
	Ká_o

	5
	Egyenes fényvezetőjű
	Ke_o

	6
	Elágazó fényvezetőjű
	Kel_o


10. kotes_tip
	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	BPR
	BPR

	2
	UC-7-12(Siemens)
	UC 7-12

	3
	FIST-GCOG2
	FIST

	4
	FOSC 500 
	FOSC

	5
	GPJ09L5-BR(48F) optikai kötéslezáró ROM
	GPJ

	6
	NOKIA (KÖTÉS)
	N

	7
	Pirelli k.lezáró (36) 
	P

	8
	UC 6-9
	UC 6-9

	9
	UC 7-15
	UC

	10
	UCNPC 5-18 MFT KÖTÉSLEZÁRÓ
	UCNP 5-18

	11
	UCNPC 9-24 KÖTÉSLEZÁRÓ
	UCNP 9-24

	12
	UC-8-15
	UC-8


11. tamszerk_anyag
	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	fa kátránnyal telített
	fa jelkulcs

	2
	fa sóval telített 
	fa jelkulcs

	3
	fém
	fém jelkulcs

	4
	beton
	beton jelkulcs

	5
	vastraverz
	traverz jelkulcs

	6
	műanyag
	műanyag jelkulcs


Megjegyzés: támszerkezetek anyagát tartalmazó értéktábla, a pontszerű támszerkezet objektum adatinál a darabszámot kell az anyag mellé beírni, amennyiben eltérő anyagból készült az oszlop és a támasz, akkor többes értékmegadással kell képezni. Az értéktábla jelkulcsvezérlő tábla.

12. tamszerk_mag
	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	5 méter
	5

	2
	6 méter
	6

	3
	6,5 méter
	6,5

	4
	7 méter
	7

	5
	8 méter
	8

	6
	10 méter
	10

	7
	12 méter
	12

	8
	14 méter
	14


Megjegyzés: A támszerkezetek magassága alapérték 6,5 méter amennyiben nem ismert, üresen kell hagyni az értéket.
13. neo_tip

	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	IKF421
	IKF421

	2
	IKF422
	IKF422

	3
	IKF424
	IKF424

	4
	Kvz83
	Kvz83

	5
	Kvz62
	Kvz62

	6
	ME
	ME

	7
	ME900
	ME900

	8
	ME1200
	ME1200

	9
	ME1800
	ME1800

	10
	HUAWAEI
	HUAWAEI

	11
	MSAN
	MSAN

	12
	RITTAL SLIM
	RITTAL SLIM

	13
	RITTAL
	RITTAL

	14
	PWA12
	PWA12

	15
	DSLAM
	DSLAM


Megjegyzés: A nagyelosztó szekrény típusait a törzsadat feltöltésnél szükséges begyűjteni. Jelkulcs vezérlő adat.
14. kif_tip
	Kód:
	Érték
	Csak léges
	Megjelenítés

	1
	Alközponti doboz
	N
	AK

	2
	BPR
	N
	BPR

	3
	BÚRA 10
	I
	LKB10

	4
	BÚRA 20
	I
	LKB20

	5
	BÚRA 30
	I
	LKB30

	6
	BÚRA 50
	I
	LKB50

	7
	BÚRA 100
	I
	LKB100

	8
	Falidoboz EDK2
	N
	EDK2

	9
	Falidoboz 6-os
	N
	FD6

	10
	Falidoboz 10-es
	N
	FD10

	11
	Falidoboz EDB2
	N
	EDB2

	12
	Falidoboz 20-as
	N
	FD20

	13
	Falidoboz kültéri 6-os
	N
	FKD6

	14
	Falidoboz kültéri 10-es
	N
	FKD10

	15
	Falidoboz kültéri 14-es
	N
	FKD14

	16
	Falidoboz krone I
	N
	Krone I

	17
	Falidoboz krone II
	N
	Krone II

	18
	Falidoboz krone III
	N
	Krone III

	19
	Tápszekrények helyközi vasszekrény 13x2
	N
	HKSZ13

	20
	Tápszekrények helyközi vasszekrény 26x2
	N
	HKSZ26

	21
	Tápszekrények helyközi vasszekrény 52x2
	N
	HKSZ52

	22
	Tápszekrények A típusú acélszekrény
	N
	AA

	23
	Tápszekrények B típusú acélszekrény
	N
	AB

	24
	Tápszekrények C típusú acélszekrény
	N
	AC

	25
	Tápszekrények D típusú acélszekrény
	N
	AD

	26
	Tápszekrények A típusú faszekrény
	N
	FA

	27
	Tápszekrények B típusú faszekrény
	N
	FB

	28
	Tápszekrények C típusú faszekrény
	N
	FC

	29
	Tápszekrények D típusú faszekrény
	N
	FD

	30
	Tápszekrények ATSZ-3
	N
	ATSZ-3

	31
	Tápszekrények ATSZ-5
	N
	ATSZ-5

	32
	Tápszekrények ATSZ-7
	N
	ATSZ-7

	33
	Tápszekrények ATSZ-13
	N
	ATSZ-13

	34
	Tápszekrények ATSZ-21
	N
	ATSZ-21

	35
	Tápszekrények ATSZ-27
	N
	ATSZ-27

	36
	Tápszekrények MTSZ-3
	N
	MTSZ-3

	37
	Tápszekrények MTSZ-5
	N
	MTSZ-5

	38
	Tápszekrények MTSZ-7
	N
	MTSZ-7

	39
	Tápszekrények MTSZ-13
	N
	MTSZ-13

	40
	Tápszekrények MTSZ-21
	N
	MTSZ-21

	41
	Tápszekrények MTSZ-27
	N
	MTSZ-27

	42
	Tápszekrények EOD-M1
	N
	EOD-1

	43
	Tápszekrények EOD-M2
	N
	EOD-2

	44
	Tápszekrények EOD-M3
	N
	EOD-3

	45
	Tápszekrények tölgyfaszekrény 1
	N
	TSZ1

	46
	Tápszekrények tölgyfaszekrény 2
	N
	TSZ2

	47
	Tápszekrények tölgyfaszekrény 3
	N
	TSZ3


Megjegyzés: A kifejtési pont szekrény típusait a törzsadat feltöltésnél szükséges begyűjteni. Jelkulcs vezérlő adat. A kifejtési pontok pontszerű objektum táblája használja.
15. oszlop_tul
	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	Saját tulajdon
	nincs 

	2
	Bérelt Telco
	Telco rövidítése

	3
	Bérelt Elektromos
	Elektromos rövidítése

	4
	Bérelt egyéb
	Tulajdonos rövidítése

	5
	Vegyes 
	Tulajdonos rövidítése


Megjegyzés: A légkábel és légvezeték nyomvonalak esetében szükséges a támszerkezetek tulajdonosi információinak ismerete, továbbá az érintésvédelmi szabályok betartása miatt a közös oszlophasználati információk kezelése.

16. neo_tech
	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	MSAN
	MSAN technológia

	2
	DSLAM
	DSLAM technológia

	3
	AGF
	Optikai hálózat

	4
	ONU-V
	Optikai hálózat

	5
	VDSL
	VDSL technológia

	6
	Rezes eloszto
	A kapacitás adat hozzáfűzéssel 100, 200, 800, stb. E100


Megjegyzés: A nagyelosztó típusait a törzsadat feltöltésnél szükséges begyűjteni.
17. szall_kozeg
	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	Vezetékes hírközlés
	VH

	2
	Távtápláló
	 Távt

	3
	Egyéb (jelző, ipari)
	 Egyedi szöveg


Megjegyzés: Az e-közmű adatszolgáltatáshoz szükséges paraméter, default állapotban minden objektum vezetékes hírközlés értéket vesz fel.
18. h_sik
	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	Helyi (elosztó, törzs)
	H

	2
	Körzet
	K

	3
	Gerinc
	G

	4
	Előfizetői
	Efi


Megjegyzés: Az e-közmű, Szip és a hírközlési hálózatok szabályozásához szükséges hálózati besorolás. Minden elemnek rendelkeznie kell hálózati sík tulajdonsággal. A hálózati sík tulajdonság a Terv_ID-val együtt, azaz megadható teljes tervre is, ebben az esetben minden elem örökli a tulajdonságot.

19. obj_statusz
	Kód:
	Megnevezés
	Megjelenítés

	1
	Távlati terv
	 Távlati terv

	2
	Tervezett
	 T

	3
	Üzemelő
	Ü

	4
	Üzemen kívüli
	 Ük

	5
	Selejtezett
	 S

	6
	Bontott
	B


Megjegyzés: Az e-közmű, SZIP és a hírközlési hálózatok szabályozásához szükséges objektum státusz. Minden elemnek rendelkeznie kell objektum státusszal. Az objektum státusza vezérlődhet a Terv_ID-val együtt, azaz megadható teljes tervre is, ebben az esetben minden elem örökli a tulajdonságot. Továbbá elem szinten is hozzárendelhető minden objektumhoz.
Az objektum státusz egyben jelkulcs vezérlő tulajdonság is.
20. ekozmu_min
	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	Tájékoztatási
	 Tá

	2
	Kivitelezési
	 K

	3
	Tervezési
	 T


Megjegyzés: Az e-közmű adatátadás minőségi mutatóját tartalmazó érték. A pontossági követelményeket a 324/2013 Korm. rendelet tartalmazza.
21. ekozmu_felm_mod
	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	Nyíltárkos bemérés
	 

	2
	utólagos méréssel közvetlenül
	 

	3
	meglévő állományból szerkesztéssel, utólagos beméréssel korrigált
	 

	4
	meglévő állományból szerkesztéssel
	 


Megjegyzés: A 324/2013 Korm. rendelet szerinti meghatározásokkal egyezik. A tervezés során felhasznált meglévő adatok minőségére ad információt, teljeskörű használata a Hírközmű bevezetésével egyidőben indokolt.
22. befog_ep_statusz
	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	Új
	Ú

	2
	Meglévő
	M

	3
	Bérelt
	B

	4
	Beköltözés
	Bk


Megjegyzés: A SZIP projekt kapcsán tervezett hálózati csatlakozási pontok tulajdonosi viszonyát szemlélteti, a SZIP projekt idejére javasolt használata. Az értéktábla a központok pontszerű objektum táblánál használandó.
23. befog_ep_tip

	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	doboz
	 

	2
	épület
	 

	3
	konténer
	 

	4
	kültéri kabinet
	 

	5
	egyéb
	 Egyedi szöveg


Megjegyzés: A SZIP projekt kapcsán tervezett hálózati végpontok elhelyezésének értékét adja, használata a SZIP projekt idejére javasolt. Az értéktábla a kifejtési pontok objektumtáblánál használandó.
24. vegpont_tip

	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	Lakossági
	L

	2
	Üzleti
	Ü

	3
	Közintézmény
	K


Megjegyzés: A szolgáltatási végpontok státuszát határozza meg, az érték az előfizetői végpont pontszerű objektumoknál használandó.
25. vegpont_tech_tip

	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	FTTH_P2P
	FTTH_P2P

	2
	FTTH_PMP
	FTTH_PMP

	3
	FTTB
	FTTB

	4
	FTTC_HFC
	FTTC_HFC

	5
	FTTC_VDSL-vectoring
	FTTC_VDSL-vectoring

	6
	FTTC_VDSL
	FTTC_VDSL

	7
	LTE-Advanced
	LTE-Advanced

	8
	LTE-Advanced+3PLAY
	LTE-Advanced+3PLAY

	9
	WFA-licensed+FTTA-BS
	WFA-licensed+FTTA-BS

	10
	WLAN-5GHz+FTTA-BS
	WLAN-5GHz+FTTA-BS

	11
	WLAN-2.4GHz+FTTA-BS
	WLAN-2.4GHz+FTTA-BS

	12
	WFA-licensed
	WFA-licensed

	13
	WLAN-5GHz
	WLAN-5GHz

	14
	WLAN-2.4GHz
	WLAN-2.4GHz

	15
	VSAT
	VSAT

	16
	Sötét-FV-szálpár
	Sötét-FV-szálpár

	17
	Egyéb-NGA
	Egyéb-NGA

	18
	nincs-lefedés
	nincs-lefedés


Megjegyzés: Az előfizetői végpont táblán használandó érték, több értéket is felvehető. A SZIP projekt idejére használandó.
26. terv_tip

	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	elvi építési engedély
	 

	2
	építési engedély
	 

	3
	használatbavételi engedély
	 

	4
	fennmaradási engedély
	 

	5
	bontási engedély
	 

	6
	bejelentés kötelezett
	 

	7
	bejelentés és engedély kötelezettség alá nem tartozó
	 


27. ep_struk_tip

	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	gerinc-hálózat 
	 

	2
	összekötő-hálózat 
	 

	3
	helyi-hálózat 
	 

	4
	előfizetői-hálózat 
	 

	5
	antennatartó szerkezet 
	 

	6
	egyéb (külön szöveges) több is választható
	 


28. ep_mod
	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	új alépítmény 
	 

	2
	meglévő alépítmény
	 

	3
	földbe fektetett 
	 

	4
	új oszlop(sor) 
	 

	5
	meglévő oszlop(sor) 
	 

	6
	épületen, építményen
	 

	7
	mikrocsöves 
	 

	8
	egyéb
	 


29. terv_tart
	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	
	 

	2
	
	 

	3
	
	 

	4
	
	 

	5
	
	 


30. koax_ero
	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	Koax erősítő HL830L/1
	HL830L/1

	2
	Koax erősítő LE 1036_2
	LE 1036_2

	3
	Koax erősítő LE 1036_3
	LE 1036_3

	4
	Koax erősítő LE 1040_1
	LE 1040_1

	5
	Koax erősítő LE 1040_2
	LE 1040_2

	6
	Koax erősítő LE 1044_1
	LE 1044_1

	7
	Koax erősítő LE 1044_2
	LE 1044_2

	8
	Koax erősítő MB1038D_2
	MB1038D_2

	9
	Koax erősítő MDA834
	MDA834

	10
	Koax erősítő MDA836
	MDA836

	11
	Koax erősítő MT 1036_2
	MT 1036_2

	12
	Koax erősítő MT 1036_3
	MT 1036_3

	13
	Koax erősítő MT 1040_2
	MT 1040_2

	14
	Koax erősítő MT 1040_3
	MT 1040_3

	15
	Koax erősítő MT 1044_2
	MT 1044_2

	16
	Koax erősítő MT 1044_3
	MT 1044_3

	17
	Koax erősítő MT1040D-C65/1
	MT1040D-C65/1

	18
	Koax erősítő MT1040D-C65/2
	MT1040D-C65/2

	19
	Koax erősítő AA 801H1/2
	AA 801H1/2

	20
	Koax erősítő AB 801/2
	AB 801/2

	21
	Koax erősítő AE 801H1/2
	AE 801H1/2

	22
	Koax erősítő EBR860PP/1
	EBR860PP/1

	23
	Koax erősítő EBR860PP/2
	EBR860PP/2

	24
	Koax erősítő ETR860PD/2
	ETR860PD/2

	25
	Koax erősítő BLE87
	BLE87

	26
	Koax erősítő SLE87-C65_1
	SLE87-C65_1

	27
	Koax erősítő SLE87-C65_2
	SLE87-C65_2

	28
	Koax erősítő SLE87/2
	SLE87/2

	29
	Koax erősítő AC1000/2
	AC1000

	30
	Koax erősítő AC1000/3
	AC1000/3

	31
	Koax erősítő AC3000/3
	AC3000/3

	32
	Koax erősítő CXE 101
	CXE 101

	33
	Koax erősítő CXE 160/2
	CXE 160/2

	34
	Koax erősítő LA 834/1 R
	LA 834/1 R


31. alep_at

	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	25
	25

	2
	33
	33

	3
	40
	40

	4
	60
	60

	5
	90
	90

	6
	105
	105

	7
	110
	110

	8
	120
	120

	9
	200
	200


32. kozpont_tip

	Kód:
	Érték
	Megjelenítés

	1
	ADS HOST
	ADS H

	2
	ADS RLCM kihelyezett fokozat
	ADS RL

	3
	ADS ROR kihelyezett fokozat
	ADS RO

	4
	ADS RSC kihelyezett fokozat
	ADS RSC

	5
	ADS RSU kihelyezett fokozat
	ADS RSU

	6
	ANA
	ANA

	7
	AR
	AR

	8
	AXE HOST
	AXE H

	9
	AXE kihelyezett fokozat
	AXE 

	10
	DMS HOST
	DMS

	11
	EWSD HOST
	EWSD

	12
	EWSD kihelyezett fokozat
	EWSD K


A táblázat bővítési módja folyamatos. (NMHH karbantartás)
Szükséges még egy csatolt objektum kezelés is. 
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