TERVEZET!

TERVEZET!


Hír-közmű (1. ütem)

objektum modell
M3, jelkulcslista
Objektumok megjelenítése:

Az M3, jelkulcslista segédletet biztosít a hírközlési elemek rajzi megjelenítéséhez. Az M1 általános követelmény specifikációban részletezett változások miatt a szofisztikált jelkulcsi és rajzi megjelenítésre egyre kisebb hangsúly fektetődik, de a nyomatatott kivitelei példányok elkészítése miatt mindig szükség lesz rajzi szabályozásra.
A jelkulcsok egyszerűsítését a GIS rendszerek és a téradatbázison alapuló fejlett lekérdezési módszerek indokolják, továbbá hogy minden eddig rajzi jelkulcsban meghatározott tulajdonság (pl.: egy eszköz beépítési módja) rendelkezésre áll adatszinten is.
Általános megjegyzés a jelkulcs koncepcióhoz:
A jelkulcsi ábrázolás változásainak szükségessége az M1 általános követelmény specifikációban ismertetésre került. A teljes körű digitális adatkezelés megvalósításáig (azaz a helyszínen számítástechnikai eszközökkel való támogatás megvalósításáig (tablet, okos telefon, pc, stb.) szükséges a rajzi megjelenítésre is kitérni.
A rajzi ábrázolásra a nyomtatott, papír alapú dokumentációk miatt van szükség. Mivel a nyomatatott dokumentációk példányszámának csökkentését számos előny indokolja, ezért felül kell vizsgálni, mely engedélyezési, építési, és üzemeltetési feladatok kívánják a nyomtatott anyag kizárólagosságát.
Az új digitális egyeztetési folyamat lehetővé teszi, hogy adatbázist kezeljünk, azaz digitális fájlokat, adatokat küldjünk és fogadjunk az eljárás folyamán. Az átadott adatok lekérdezhetősége, adatbázisban való tárolása biztosítani tudja az összes információt az engedélyezéshez, a rajzi jelkulcsi megjelenítés fontossága háttérbe szorul. A jelkulcsokhoz csatolt attribútum adat (például, tulajdonosi információk, típus információk, vagy kapacitás adatok stb..) pedig mindig a kívánt adatkör ábrázolását teszi lehetővé. Azokat a tulajdonságokat, amiket eddig, jelkulcsi mérettel határoztunk meg, például a megszakító létesítmények típusai, most az attribútum adat kiíratásával is, vagy az objektum adat lekérdezésével is meghatározhatom. Az új szemlélet lehetővé teszi a jelkulcsok számának csökkentését, a rajzi ábrázolások egyszerűsítését.

Fontos a hírközlési tervezőknek, szabályzóknak közösen kialakítani azt az ábrázolási kört, ami minden tervezésben résztvevő szereplő érdekeit támogatja. A szolgáltatói és kamarai egyeztetéseken kerül véglegesítésre, hogy a kamarai ajánlásként kiadott nyomvonalas, elvi rajzjelek közül melyek kerülnek implementálásba a segédprogramba, amik a későbbi standard, szabvány alapjait is képezik.

Az objektumorientált, azaz téradatbázis kezelés másik nagy előnye, hogy nem kell a közös adatokat (azonosító, típus, cím, koordináta, stb..) duplikáltan rögzíteni rajzi állományonként (nyomvonalas, elvi), hanem egy adatbázisból íródik ki minden rajz a hozzárendelt jelkulcsnak és elrendezésnek megfelelően.
A téradatbázis építés lehetővé teszi, hogy egy objektumnak annyiféle nézete legyen, amennyi igényként felmerül, elkerülve a duplikált rögzítést.
Jelkulcsok általános értelmezési szabályai:

Jelen jelkulcs leírást egységesen kell alkalmazni az elektronikus hírközlési hálózatos tervek nyomvonalas munkarészeinek dokumentálásához. A jelkulcs kezelését az alábbi általános követelmények mellett kell alkalmazni:
1. Alaptérképi tartalom esetén a következő szabályzatok az irányadók, a hírközlési szakterület az alaptérképi követelményeket nem szabályozza.
	MSZ 7772-1:1997 szabvány 
	Digitális alaptérképek. 1. rész: A digitális alaptérkép fogalmi modellje. 

	DAT1 szabályzat 
	Digitális alaptérképek tervezése, előállítása, felújítása, adatcsere-formátuma, dokumentálása, ellenőrzése, minőségellenőrzése, hitelesítése és állami átvétele. 

	DAT2 szabályzat 
	A földmérési alaptérképek digitális alaptérképpé történő átalakításáról és minőségellenőrzéséről. 

	M1 szabályzat 
	Mérnökgeodéziai szabályzat és jelkulcs 

	
	


2. Az 1:500 méretarányban megadott jelkulcsokat kell alkalmazni 1:1000-es és 1:250-es méretarány esetén is.

3. Jelen jelkulcsleírás második része tartalmazza a vonalas és a felületszerű ábrázolásokat is.
4. Alapesetben a vonalas és jelkulcsábrázolások alap vonalvastagsága 0,2 mm.
5. A jelkulcsok alapesetben két változó érték hellyel kerültek meghatározásra. A változó értékekhez az igénynek megfelelő adattábla értékek rendelhetők. Standard lehelyezés esetén a V1 változó mindig látszik és az objektumok típusát tartalmazza, a V2. változó láthatatlan beállítása az objektum ID-t tartalmazza.
6. A V1 és V2 változók szövegtípusai = …………… magassága = ……………

7. Az 5 nm-nél nagyobb kiterjedésű hírközlési létesítmény alakhelyesen felületként kell ábrázolni, az 5 nm alatti hírközlési létesítményeket jelkulcs szerint kell ábrázolni.

8. Minden vonalas létesítményt vonallánccal kell ábrázolni, és minden vonalláncnak hírközlési elemhez kell csatlakoznia.

9. Az 1 méternél szélesebb hírközlési hálózatot a valós kiterjedésű vonallánccal kell ábrázolni. (ezt a rendszertervnél pontosítani szükséges).

10. Közös nyomvonalon haladó hírközlési hálózatokat külön – külön is ábrázolni szükséges, az objektum modellben meghatározott adattartalommal.
11. A vonalas létesítmények feliratait az objektum adatokból az igénynek megfelelően kell képezni, és a vonalas objektum közepén északi tájolással szükséges feliratozni. Standard beállítás esetén a kábel vagy hálózat típusa-hossza kerül feliratozásra.

12. Bizonytalan nyomvonallal kell ábrázolni azon hálózati elemeket, melyek nem rendelkeznek pontos az e-közmű rendeletben meghatározott minőségű bemérési adatokkal.
13. A vezetékek ábrázolásánál a 324/2013. Korm. rendelet, az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló szabályozást kell alkalmazni. A rendeletben meghatározott tartalmi követelménnyel, és ábrázolási előírással. Rétegkezelésnél szabály, hogy közmű és közmű jellegű szolgáltatók adatait külön – külön rétegen kell ábrázolni.
A vonalas ábrázolás színjelölése:

	Szakág
	Színjelölés
	RGB kód:
	HTML szín:

	Alaptérkép
	Fekete
	0,0,0
	000000

	Erősáram villamos vezeték
	Piros
	255,0,0
	FF0000

	Hírközlési gyengeáramú vezeték
	Zöld
	0,128,0
	008000

	Vízellátás vezeték
	Kék
	0,0,255
	0000FF

	Szennyvíz és csapadékvíz ellátás
	Barna
	165,42,42
	A52A2A

	Szénhidrogén hálózat
	Sárga
	255,255,0
	FFFF00

	Hőellátó vezetékek
	Lila
	238,130,238
	EE82EE

	Egyéb vezetékek
	Narancssárga
	 
	 


14. A jelkulcsok beillesztési pontjait piros „x”-xel jelöltük.

15. A jelkulcsok 0 fok elforgatási szögét (alapállás) piros nyíllal jelöltük, az elforgatási szöget minden jelkulcsnál az alapálláshoz képest, óramutató járással megegyező irányú elfordulás fok, perc, másodperc értékkel kell megadni.
16. A jelkulcsok megjelenését az objektumok alábbi tulajdonságai változtatják:

a. méretarány (1:500-as, 1:4000-es vagy 1:10000 – 1:25000)

b. objektum státusza (tervezett, üzemelő, bontott, üzemen kívüli)

c. rajzi dokumentáció típusa (nyomvonalas rajz, elvi rajz, egyéb műszaki dokumentáció)
d. felhasználási mód (e-közmű, adatszolgáltatás külsős tervhez, engedélyterv, stb..)

Ahhoz, hogy minden változóhoz megfelelő megjelenítést párosítsunk a rendszerfejlesztés során folyamatosan aktualizálni szükséges a jelkulcs listát. Jelen jelkulcs készlet az 1:500-as 1:4000-es engedélytervhez készült, továbbá az e-közmű rendelet adatátadási kötelezettségével szinkronban van.

17. A vonalas hálózatok ábrázolásánál elsődlegesen színkóddal és vonalvastagsággal különböztetnénk meg az eltérő hálózati síkokat, beépítéseket, státuszokat. A hagyományos ábrázolási technikák, vonaltípusok használata engedélyezett, de a fokozatos kiváltásukra kell törekednünk a térinformatikai ábrázolás technikák elterjedésével. 
	Megnevezés
	Típus
	Vonaltípus
	Megjelenítés
	Színkód
	1:500-as 

	Alépítmény
	Tervezett
	folyamatos
	Lásd a jelkulcs minta
	magenta
R:230 G:0 B:130 
	 [image: image1.png]




	Alépítmény
	Üzemelő
	folyamatos
	Lásd a jelkulcs minta
	magenta
R:230 G:0 B:130
	 [image: image2.png]




	Alépítmény
	Üzemen kívüli
	folyamatos
	Lásd a jelkulcs minta
	magenta
R:230 G:0 B:130
	 [image: image3.png]




	Alépítmény
	Bontott
	folyamatos, áthúzva párhuzamos kettős vonallal
	Lásd a jelkulcs minta
	magenta
R:230 G:0 B:130
	 [image: image4.png]




	Földkábel
	Tervezett
	folyamatos x-szel
	Lásd a jelkulcs minta
	zöld R:0 G: 128 B:0
	 [image: image5.png]




	Földkábel
	Üzemelő
	folyamatos x-szel
	Lásd a jelkulcs minta
	zöld R:0 G: 128 B:0
	 [image: image6.png]




	Földkábel
	Üzemen kívüli
	folyamatos x-szel
	Lásd a jelkulcs minta
	zöld R:0 G: 128 B:0
	 [image: image7.png]




	Földkábel
	Bontott
	folyamatos x-szel / áthúzva párhuzamos kettős vonallal
	Lásd a jelkulcs minta
	zöld R:0 G: 128 B:0
	 [image: image8.png]




	Légkábel
	Tervezett
	folyamatos hullámvonallal
	Lásd a jelkulcs minta
	kék R:0 G:0 B:250
	 [image: image9.png]




	Légkábel
	Üzemelő
	folyamatos hullámvonallal
	Lásd a jelkulcs minta
	kék R:0 G:0 B:250
	 [image: image10.png]




	Légkábel
	Üzemen kívüli
	folyamatos hullámvonallal
	Lásd a jelkulcs minta
	kék R:0 G:0 B:250
	 [image: image11.png]




	Légkábel
	Bontott
	folyamatos hullámvonallal / áthúzva párhuzamos kettős vonallal
	Lásd a jelkulcs minta
	kék R:0 G:0 B:250
	 [image: image12.png]




	Légvezeték
	Tervezett
	pontvonal
	Lásd a jelkulcs minta
	világoskék R:0 G:0 B:125
	 [image: image13.png]sz





	Légvezeték
	Üzemelő
	pontvonal
	Lásd a jelkulcs minta
	világoskék R:0 G:0 B:125
	 [image: image14.png]sz





	Légvezeték
	Üzemen kívüli
	pontvonal
	Lásd a jelkulcs minta
	világoskék R:0 G:0 B:125
	 [image: image15.png]sz





	Légvezeték
	Bontott
	pontvonal / áthúzva párhuzamos kettős vonallal
	Lásd a jelkulcs minta
	világoskék R:0 G:0 B:125
	 [image: image16.png]57—





	Tápkábel
	Tervezett
	folyamatos vonal nyíllal, x-szel
	Lásd a jelkulcs minta
	piros R:125 G:0 B:0
	[image: image17.png]




	Tápkábel
	Üzemelő
	folyamatos vonal nyíllal, x-szel
	Lásd a jelkulcs minta
	piros R:125 G:0 B:0
	[image: image18.png]




	Tápkábel
	Üzemen kívüli
	folyamatos vonal nyíllal, x-szel
	Lásd a jelkulcs minta
	piros R:125 G:0 B:0
	[image: image19.png]




	Tápkábel
	Bontott
	folyamatos vonal nyíllal, x-szel / áthúzva párhuzamos kettős vonallal
	Lásd a jelkulcs minta
	piros R:125 G:0 B:0:
	[image: image20.png]




	Falikábel
	Tervezett
	folyamatos vonal merőleges vonallal
	Lásd a jelkulcs minta
	sárga R:0 G:125 B:125
	[image: image21.png]




	Falikábel
	Üzemelő
	folyamatos vonal merőleges vonallal
	Lásd a jelkulcs minta
	sárga R:0 G:125 B:125
	[image: image22.png]




	Falikábel
	Üzemen kívüli
	folyamatos vonal merőleges vonallal
	Lásd a jelkulcs minta
	sárga R:0 G:125 B:125
	[image: image23.png]




	Falikábel
	Bontott
	folyamatos vonal merőleges vonallal / áthúzva párhuzamos kettős vonallal
	Lásd a jelkulcs minta
	sárga R:0 G:125 B:125
	[image: image24.png]




	Védőcső
	Tervezett
	folyamatos vonal
	Lásd a jelkulcs minta
	R: 125 G:125 B:125
	[image: image25.png]




	Védőcső
	Üzemelő
	folyamatos vonal
	Lásd a jelkulcs minta
	R: 125 G:125 B:125
	[image: image26.png]




	Védőcső
	Üzemen kívüli
	folyamatos vonal
	Lásd a jelkulcs minta
	R: 125 G:125 B:125
	[image: image27.png]




	Védőcső
	Bontott
	folyamatos vonal/ áthúzva párhuzamos kettős vonallal
	Lásd a jelkulcs minta
	R: 125 G:125 B:125
	


18. A jelkulcsok és vonalas hálózatok ábrázolásnál az alábbi (nyomtatási) vonalvastagságok használata a javasolt.
a. Meglévő, üzemelő hálózatok 0,2 mm

b. Tervezett hálózatok 0,4 mm

c. Üzemen kívüli hálózatok 0,1 mm

19. A hírközlési hálózatok adatszolgáltatása esetén a nyomvonalak adatszolgáltatási színe Zöld (rgb:0,128,0) a vonal típusa folyamatos vonal –T- betűjellel.

20. Az M3 mintaként szerepel a későbbi jelkulcsok ábrázolás technikájához is.
21. Piros színnel került kiemelésre azon jelkulcsok nevei, melyek használata javasolt az engedélyezési eljárásban.
22. Az elvi rajzi szimbólumok méretarány nélküli megjelenítéssel készülnek, azaz léptéknélküliek. Egy-egy objektum adattartalmát az objektum modell határozza meg, az elvi rajzon kiírandó adatokhoz a cellaszerkezetű blokkot készítettünk. A cellaszerkezet sorainak számát a kiírandó adatok mennyisége határozza meg. Minden objektumról az azonosításhoz szükséges minimum adatkör az alábbi:

a. Azonosító, azaz objektum ID

b. Strukturált címadat
c. Eszköz típus

Nyomvonalas ábrázolás jelkulcsai:
Jelkulcs neve: A1 jelű akna
Jelkulcs kódja: 0001

Jelkulcs grafikus megjelenítése

[image: image28.jpg]A1 akna

M=1:500

13

M=1:4000

24.0

104





Jelkulcs neve: A2 jelű akna
Jelkulcs kódja: 0002

Jelkulcs grafikus megjelenítése

[image: image29.jpg]A2 akna

M=1:500

M=1:4000

24.0

104





Jelkulcs neve: A3 jelű akna
Jelkulcs kódja: 0003

Jelkulcs grafikus megjelenítése

[image: image30.jpg]A3 akna

M=1:500
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M=1:4000
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Jelkulcs neve: A4 jelű akna
Jelkulcs kódja: 0004
Jelkulcs grafikus megjelenítése[image: image31.jpg]A4 akna

M=1:500

|

M=1:4000

24.0

104





Jelkulcs neve: A5 jelű akna
Jelkulcs kódja: 0005
Jelkulcs grafikus megjelenése[image: image32.jpg]A5 akna

M=1:500
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M=1:4000
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Jelkulcs neve: Istoly kábelszekrényhez
Jelkulcs kódja: 0006
Jelkulcs grafikus megjelenése[image: image33.jpg]24.0

Istoly

104





Jelkulcs neve: Kör fedlap

Jelkulcs kódja: 0007
Jelkulcs grafikus megjelenítése

[image: image34.jpg]Kor alaku fedlap

M=1:500

20.8

M=1:4000





Jelkulcs neve: Kör fedlap dupla

Jelkulcs kódja: 0008
Jelkulcs grafikus megjelenítése

[image: image35.jpg]Kor alaku fedl
dupla

M=1:500

20.8

ang

M=1:4000





Jelkulcs neve: Szekrényfedél négyszög

Jelkulcs kódja: 0009
Jelkulcs grafikus megjelenítése

[image: image36.jpg]M=1:500 M=1:4000
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Jelkulcs neve: Szekrényfedél négyszög dupla

Jelkulcs kódja: 0010
Jelkulcs grafikus megjelenítése

[image: image37.jpg]M=1:500 M=1:4000
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Jelkulcs neve: Kötésvédő betonszekrény

Jelkulcs kódja: 0011
Jelkulcs grafikus megjelenítése

[image: image38.jpg]M=1:4000

24.0

Kotésvédd
betonszekrény

104





Jelkulcs neve: Egyes kicsi szekrény
Jelkulcs kódja: 0012

Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image39.jpg]M=1:500 M=1:4000
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Jelkulcs neve: Kettős kicsi szekrény

Jelkulcs kódja: 0013

Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image40.jpg]M=1:500 M=1:4000
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Jelkulcs neve: Hármas rövid szekrény

Jelkulcs kódja: 0013
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image41.jpg]M=1:500 M=1:4000
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Jelkulcs neve: Négyes rövid szekrény

Jelkulcs kódja: 0014
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image42.jpg]M=1:500
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Jelkulcs neve: Fa oszlop
Jelkulcs kódja: 0015
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image43.jpg]M=1:500

Faoszlop egyes/
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Jelkulcs neve: Faoszlop bak

Jelkulcs kódja: 0016
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image44.jpg]Faoszlop bak
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Jelkulcs neve: Faoszlop iker

Jelkulcs kódja: 0017
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image45.jpg]Faoszlop iker
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Jelkulcs neve: Betonoszlop
Jelkulcs kódja: 0018
Jelkulcs grafikus megjelenítése [image: image46.jpg]M=1:500
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Jelkulcs neve: Betonoszlop bak
Jelkulcs kódja: 0019
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image47.png]M=1:500 M=1:4000




Jelkulcs neve: Betonoszlop iker
Jelkulcs kódja: 0020

Jelkulcs grafikus megjelenítése [image: image48.png]M=1:500 M=1:4000





Jelkulcs neve: Vastraverz
Jelkulcs kódja: 0021
Jelkulcs grafikus megjelenítése [image: image49.jpg]M=1:4000
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Jelkulcs neve: Fémoszlop

Jelkulcs kódja: 0022
Jelkulcs grafikus megjelenítése [image: image50.jpg]Fémoszlop
<10 cm
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Jelkulcs neve: Fémoszlop >10
Jelkulcs kódja: 0023
Jelkulcs grafikus megjelenítése [image: image51.jpg]Fémoszlop
>10 cm

M=1:500
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Jelkulcs neve: Műanyag oszlop
Jelkulcs kódja: 0024
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image52.jpg]Mdlanyag oszlop
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Jelkulcs neve: Egyes gyám
Jelkulcs kódja: 0025
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image53.jpg]M=1:500 M=1:4000
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Jelkulcs neve: Kettős gyám
Jelkulcs kódja: 0026
Jelkulcs grafikus megjelenítése [image: image54.jpg]M=1:500
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Jelkulcs neve: Oszlop kitámasztás
Jelkulcs kódja: 0027
Jelkulcs grafikus megjelenítése [image: image55.jpg]M=1:500 M=1:4000
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Jelkulcs neve: Oszlop kihorgonyzás
Jelkulcs kódja: 0028
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image56.jpg]Oszlop
kihorgonyzas
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Jelkulcs neve: Gyám kitámasztás

Jelkulcs kódja: 0029
Jelkulcs grafikus megjelenítése [image: image57.jpg]Gyam
kitamasztas
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Jelkulcs neve: Gyám kihorgonyzás
Jelkulcs kódja: 0030
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image58.jpg]Gyam
kihorgonyzas
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Jelkulcs neve: Egyes gyám kitámasztásnál jobb

Jelkulcs kódja: 0031
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image59.jpg]M=1:500 M=1:4000

21.2

Egyes gyam J__/f NINCS
kitamasztasnal g‘
(jobb)

22





Jelkulcs neve: Egyes gyám kitámasztásnál bal

Jelkulcs kódja: 0031

Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image60.jpg]Egyes gyam
kitamasztasnal
(bal)

M=1:500

2.2

9

T
21.2

M=1:4000

NINCS





Jelkulcs neve: Egyes gyám kitámasztásnál közép

Jelkulcs kódja: 0032
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image61.jpg]Egyes gyam
kitamasztasnal
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Jelkulcs neve: Kettős gyám kitámasztásnál

Jelkulcs kódja: 0033
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image62.jpg]Kettés gyam
kitamasztasnal
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Jelkulcs neve: Erősáram jel
Jelkulcs kódja: 0034
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image63.jpg]Erésaram jele
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Jelkulcs neve: Földelés
Jelkulcs kódja: 0035
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image64.jpg]Foldelés
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Jelkulcs neve: Kifejtési pont
Jelkulcs kódja: 0036
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image65.png]M=1:4000




Jelkulcs neve: Kifejtési pont léges

Jelkulcs kódja: 0037
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image66.jpg]Oszlopon
elhelyezett
kifejtési pont
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Jelkulcs neve: Búra
Jelkulcs kódja: 0038
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image67.jpg]Légkabel bura
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Jelkulcs neve: Kifejtési pont oszlopon
Jelkulcs kódja: 0039
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image68.png]M=1:500 M=1:4000
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Jelkulcs neve: Falidoboz

Jelkulcs kódja: 0040
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image69.png]M=1:500 M=1:4000

Vi

49 b
g #L% e
all 2





Jelkulcs neve: Kifejtési pont optika

Jelkulcs kódja: 0041
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image70.png]M=1:4000
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Jelkulcs neve: Nyilvános állomás
Jelkulcs kódja: 0042
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image71.jpg]Telefonfllke
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Jelkulcs neve: Csonk
Jelkulcs kódja: 0043
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image72.png]M=1:4000
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Jelkulcs neve: Kötésjelző
Jelkulcs kódja: 0044
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image73.png]M=1:4000
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Jelkulcs neve: Hurok, tartalék
Jelkulcs kódja: 0045
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image74.png]M=1:4000
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Jelkulcs neve: Kotrás, egyéb tiltó tábla
Jelkulcs kódja: 0046
Jelkulcs grafikus megjelenítése[image: image75.png]



Jelkulcs neve: Törésjelző
Jelkulcs kódja: 0047
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image76.png]



Jelkulcs neve: Központ
Jelkulcs kódja: 0048
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image77.png]M=1:4000
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Jelkulcs neve: Erősítő
Jelkulcs kódja: 0049
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image78.png]1210,





Jelkulcs neve: Nagyelosztó
Jelkulcs kódja: 0050
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image79.png]M=1:500
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Jelkulcs neve: Micro

Jelkulcs kódja: 0051
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image80.png]12.4
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Jelkulcs neve: Wifi
Jelkulcs kódja: 0052
Jelkulcs grafikus megjelenítése
[image: image81.png]8.0
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A rendszerfejlesztés során kerülnek kialakításra a további jelkulcsok (KTV hálózat, stb.) lásd mintajelkulcsok csatolt állományban.
Elvi rajzi ábrázolás jelkulcsai:
Elvi szimbólum neve: Alközpont
Elvi szimbólum kódja: 9001
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image82.jpg]Alkézpont
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Elvi szimbólum neve: Átmeneti kötés

Elvi szimbólum kódja: 9002
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image83.jpg]Atmeneti kotés 3IL





Elvi szimbólum neve: Bálvány

Elvi szimbólum kódja: 9003
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image84.jpg]23.0
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Elvi szimbólum neve: Búra, léges kifejtés

Elvi szimbólum kódja: 9004
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image85.jpg]23.5
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Elvi szimbólum neve: Csonk

Elvi szimbólum kódja: 9005
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image86.jpg]Csonk
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Elvi szimbólum neve: Nagyelosztó szekrény

Elvi szimbólum kódja: 9006
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image87.jpg]Elosztészekrény
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Elvi szimbólum neve: Nagyelosztó szekrény

Elvi szimbólum kódja: 9007
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image88.jpg]Er6sité
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Elvi szimbólum neve: Falidoboz

Elvi szimbólum kódja: 9008
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image89.jpg]Falidoboz
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Elvi szimbólum neve: Koaxiális 3-as elosztó

Elvi szimbólum kódja: 9009
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image90.jpg]Vonali koaxialis -
harmas eloszté





Elvi szimbólum neve: Tápinzerter

Elvi szimbólum kódja: 9010
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image91.jpg]Tapinzerter,
INSERTER
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Elvi szimbólum neve: Iránycsatoló

Elvi szimbólum kódja: 9011
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image92.jpg]5.0
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Elvi szimbólum neve: Kábeltoldó

Elvi szimbólum kódja: 9012
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image93.jpg]2.0
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Elvi szimbólum neve: Kötés

Elvi szimbólum kódja: 9013
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image94.jpg]Kotés
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Elvi szimbólum neve: ONU tábla
Elvi szimbólum kódja: 9014
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
Megjegyzés: A változók értékeit az objektum adattáblája határozza meg.
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Elvi szimbólum neve: ONU
Elvi szimbólum kódja: 9015
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image96.jpg]ONU





Elvi szimbólum neve: Optikai adó

Elvi szimbólum kódja: 9016
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image97.jpg]10.0

Optikai add, vevé s
ado-vevd

10.

5.0





Elvi szimbólum neve: Optikai végződtető berendezés

Elvi szimbólum kódja: 9017
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image98.jpg]Optikai végzddtetd
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Elvi szimbólum neve: OLT

Elvi szimbólum kódja: 9018
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image99.jpg]Optikai vonali lezaras
(OLT)
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Elvi szimbólum neve: PCM

Elvi szimbólum kódja: 9019
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image100.jpg]PCM berendezések
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Elvi szimbólum neve: Tápegység

Elvi szimbólum kódja: 9020 ONU
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image101.jpg]Tapegység
(AGF vagy ONU szamara)
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Elvi szimbólum neve: Tápegység PS

Elvi szimbólum kódja: 9021
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image102.jpg]Tapegység, PS
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Elvi szimbólum neve: Kifejtési pont falon

Elvi szimbólum kódja: 9022
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image103.jpg]Tapszekrény
falon vagy padlastérben
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Elvi szimbólum neve: Kifejtési pont oszlopon

Elvi szimbólum kódja: 9023
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image104.jpg]Tapszekrény oszlopon
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Elvi szimbólum neve: Objektum adatok feliratai

Elvi szimbólum kódja: 9024
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image105.jpg]Végpontmegiras
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Elvi szimbólum neve: Virtuális elosztópont

Elvi szimbólum kódja: 9026
Elvi szimbólum grafikus megjelenítése
[image: image106.jpg]Virtualis elosztépont
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A kábelek vonalas ábrázolása megegyezik a nyomvonalas vonaltípusokkal. A szekrényrajzok kötés és szálvezetési rajzok, beültetési rajzok egységes ábrázolásának megteremtéséről további egyeztetések szükségesek.
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