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Hírközlési és Informatikai Tagozat
Nyilatkozat
Kötetünk célja, hogy a Magyar Mérnök Kamara ellenőrzéseinek tapasztalatai alapján, egységes szerkezetbe foglaljuk a nyomvonalas tervek tartalmi követelményeit.
 E füzetben az előírásoknak megfelelő, de nem teljes „minta tervet” készítettünk. 
A terveket minden esetben az adott munkára kell adoptálni. 
A mintánál számos eshetőséget figyelembe vettünk, ezért az egyes részek feleslegesek lehetnek, ezeket figyelmen kívül kell hagyni.
Rajzokból mintát nem mellékeltünk, azt az engedélyezési eljárásnak és megrendelő előírásainak megfelelően, jogszabályok betartásával kell elkészíteni.
Jelen írás egésze vagy bármely része szabadon felhasználható.
Letölthető: http://hit.mmk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes
 Lehetőségeink szerint folyamatosan élő tartjuk, de ha ellentmondást vagy nem helytálló részt talál, kérjük, értesítse a készítőket.
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Tervezői nyilatkozat minta

Tervezői nyilatkozat

	Megbízó megnevezése
	XY. Kft 

helység, utca házszám


	Terv/Beruházás neve
azonosítója:


	ID: 

	Terv fajtája:
	Engedélyezési/ Kiviteli terv



	Terv/ Téma száma:
	xxx/201x


	Tervezett létesítmény :


	földalatti hálózat, földfeletti, építés/bővítés/bontás/rekonstrukció



	Építési helyszín
	xxx kistérség


A tárgyi létesítmény tervezője kijelenti, hogy a tárgyi tervdokumentáció az általános és eseti hatósági előírásoknak, az országos és az érintett helyi rendeleteknek, előírásoknak megfelel. A terv az országos és ágazati szabályoknak, szabványoknak figyelembe vételével készült. A tervezett anyagok, berendezések megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek, kielégítik a 275/2013(VII.16.) Kormányrendeletben foglaltakat.

A tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen:

· 2003. évi C. törvény „az Elektronikus Hírközlésről”

· 1997. évi LXXVIII. törvény „az épített környezet alakításáról és védelméről” 31. § (2) és bekezdésében és a 41. §-ban meghatározott követelményeknek
· az országos településrendezési és építési követelményeknek
A tervezéssel, engedélyeztetéssel, bejelentési kötelezettséggel és üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységet a 14/2013 (IX.25.) NMHH rendelet” az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról” (továbbiakban: Rendelet) rendeletben foglaltaknak megfelelően kell végezni. 
A tervező az érintettek körét teljes körűen feltárta.
A tervező a tervet a közmű üzemeltetőkkel, tulajdonosokkal (szakhatóságokkal) egyeztette. A tervező az egyeztetések során kapott közmű adatokat a tervre felvezette, a kapott előírások, nyilatkozatok figyelembevételével, a tervközi (terv-felülvizsgálati) jegyzőkönyvben foglaltak szerint javította.

A tervező kijelenti, hogy tárgyi dokumentáció:

· 1993. évi XCII. törvény „a munkavédelemről 

· 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM rendelet „az építési munkahelyek és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelmények”

· 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
· 54/2014 (XII.5.) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
· 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
· az eseti hatósági és szakmai előírások betartásával készült.

A dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági – és egészségvédelmi koordinátor közreműködésével készült. 
A terv a nemzeti örökségvédelmi, a táj- és természetvédelmi, továbbá a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírások figyelembevételével készült.

A tervezett létesítmény építési engedélyköteles / a Rendelet 18. § a) –h) (választani!) alapján NEM engedélyköteles.

A tervben foglaltak alapján történő kivitelezési munkálatok az előirt technológia betartásával tervezői művezetés nélkül elvégezhetők.

Ezen tervkötet a TERVEZŐ szellemi tulajdona. Felhasználásához a TERVEZŐ írásos engedélye szükséges. A tervtől eltérni kizárólag a TERVEZŐ írásbeli engedélye alapján lehet.


tervező
engedélyszám
telefonszám
e-mail 

1 Műszaki leírás
A terv szabályszerű megvalósításához szükséges adatok
Beruházó adatai:
Cégnév

Cím:

Elérhetőség
Hálózat tulajdonos adatai:
Cégnév

Cím:

Elérhetőség
Üzemeltető adatai:
Cégnév

Cím:

Elérhetőség
Tervező adatai:

Cégnév

Cím:

Elérhetőségek
Kapcsolattartók:
Cégnév

Cím:

Elérhetőségek
2 Előzmények:
A meglévő állapot rögzítése, a tervezési megbízás, a feladat leírása.

x

x

 x
3 Tervezési irányelvek
A megbízó által a tervindító megbeszélésen készült JEGYZŐKÖNYV alapján, vagy a megbízó által rendelkezésre bocsátott tervezési irányelvekből kiemelni a tárgyi munkára vonatkozó elemeket, erre hivatkozni.. A kötet végén jegyzőkönyv minta található.
4 Kivitelezési feladatok leírása
A tervezési feladat részletes leírása.
A leírást a munka folyamathoz illesztve kell elkészíteni (építé, szerelés, bontás,stb.)
Minden magyarázathoz hivatkozni kell a kapcsolódó tervrajzra, a hozzájáruló nyilatkozatokban tett kikötésekre és / vagy a mellékelt alapadatra! Konkrét utalás és hivatkozás kell (pl. ld. x táblázat, vagy y- függelék, z- számú rajz, stb.), azokra az információkra, melyek a tervhez csatoltak. 

Itt kell elvégezni és dokumentálni a számításokat.

Le kell írni a kivitelezésre vonatkozó közvetlen és lényeges technológiai utasításokat.
A távközlési tervezés sémákra épül, ezekre kidolgozott technológiákat a Magyar Telekom Nyrt jogelődje a Magyar Posta (POTI, Kábelüzem, EMTEL) és a MATÁV dolgoztatott ki, így ha ezeket akarjuk használni, minden esetben vizsgálni kell, hogy nem tartozik-e jogvédelem alá. Ha igen akkor a teljes technológiát a tervezőnek kell leírni, nem hivatkozhat rá.
Ugyan így, ha például a szabályos 0,8 méter alá kell helyezni a kábelt, a tervezőnek ismertetni kell milyen technológiával (homokos talajban 0,8 m alatt dúcolni kell, viszont vakond ekés fektetés esetén ez nem merül fel, de a megszakítók, kötések, átvezetések helyének kialakítását ismertetni kell.).
A fejezetben mindig csak az adott tervre vonatkozó részek legyenek benne. pl földalatti hálózatépítésnél a közös oszlopsoros építési technológia leírása felesleges, sőt káros!
Az elkészült hálózatokat, berendezéseket a 14/2013 NMHH rendelet 13.§ g) megfelelően el kell látni a beazonosításhoz szükséges jelzésekkel.

adattáblák típusa, darabszáma és tartalma:
lézerveszély táblák darabszáma:

Markerek típusa, darabszáma és adattartalma:

Építés során kiemelt figyelmet kell fordítani
· A munkaterületen a 4/2002 SzCsM – Eü rendelet előírásait be kell tartani!

· A munkaterületen védősisakot, láthatósági mellényt és az előirt védőruházatot viselni kell!

· A terven nem szereplő közművek felmerülése, megtalálása esetén azonnal jelezni kell a Beruházónak és a közmű tulajdonosának.
· A forgalomtechnikai tervet be kell tartani (ha van) a gyalogos és jármű forgalmat az építés alatt biztosítani kell

· Az előirt szakfelügyeleteket meg kell kérni és dokumentálni kell az építési naplóban!

· A kivitelezőnek az e-közmű rendeletben előirt geodéziai bemérést az előírtak szerint kell elvégeznie.

· Közmű elzáró csapokon illetve közmű szerelvényeken anyagot tárolni még ideiglenesen sem lehet. A tűzcsapok megközelítését folyamatosan biztosítani kell.
Földfeletti építésnél
· Áramszolgáltató szabadvezetékét 1 méternél jobban megközelíteni nem lehet.
· Fokozott figyelmet kell fordítani a leesés elleni védelemre.

· A forgalmat úgy kell biztosítani, hogy leeső tárgy azt ne veszélyeztesse.
Földalatti építésnél

· Kutatóárkot óvatos kézi földmunkával kell végezni.

· Az 1 méter mély vagy azt meghaladó mélységű (homokos talajon 0,8 métert) munkaárkot dúcolni kell.
· Lőszer maradványok feltárása esetén a munkaterületet annak megtisztitásáig ki kell üríteni és biztosítani kell.

· Régészeti tárgyak előkerülése esetén a munkát fel kell függeszteni és értesíteni kell az illetékes régészeti hatóságot.

· A kiásott árkokat, gödröket le kell korlátozni, éjszaka és rossz látási viszonyok között ki kell világítani.
5 Egészségügyi és Munkavédelmi terv fejezet
A dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági – és egészségvédelmi koordinátor közreműködésével készült.
A munkaterület kialakításakor és azon történő munkavégzéskor a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletet, mely az építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről rendelkezik, a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendeletet, mely a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjét határozza meg, valamint az ágazati előírásokban leírtakat kell figyelembe venni. 
A munkavédelmi tervfejezet a tárgyi tervhez került összeállításra.
A tervezés során a tervező figyelembe vett minden olyan körülményt, amely a biztonságos munkavégzést teszi lehetővé.

A hírközlési hálózatépítések kidolgozott és jóváhagyott technológiai utasítások figyelembevételével készülnek, melyeken túl a vonatkozó szabványokat, előírásokat is figyelembe kell venni. 
Építési és szerelési munkát csak munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási oktatásban részesített dolgozók végezhetnek, gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozók kezelhetnek
Telephelyen vagy idegen munkaterületen figyelembe kell venni a telephely üzemeltető vagy generál kivitelező illetve az alkalmazott Munkavédelmi Koordinátor előírásait, erről külön oktatást kell tartani.
Az egyes munkafolyamatokhoz a rá vonatkozó technológiai utasításokban részletesen ismertetésre kerülnek az elvégzendő tevékenységek, azok helyes sorrendje, minőségi előírásai, az elvégzéshez szükséges emberi erőforrások, szerszámok, alkalmazott anyagok, azok minőségi követelményei, a munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményei is. A mennyiben különleges építési technológiát kell alkalmazni, azt a tervnek részletes leírás keretén belül tartalmaznia kell. A kivitelezés során olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan technológiát választani, amely a személy- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, vagy bármilyen okból veszélyhelyzetet teremthet.
A Felelős Műszaki Vezető a munkahelyre és technológiára vonatkozóan köteles a dolgozókkal a munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból a munkavégzésből eredő veszélyeket (veszélyforrást, veszélyhelyzetet) és annak megelőzésével, elhárításával kapcsolatos teendőket ismertetni.

Amennyiben a munkavégzés során valamilyen okból balesetveszélyes helyzet áll elő, a munkát azonnal le kell állítani, a dolgozókat, eszközöket biztonságba kell helyezni. A veszélyhelyzet megszűntéig a területet le kell zárni, és meg kell kezdeni a balesetveszély elhárítását.
Munka közben előforduló sérüléseknél a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni. Ha járóképes, orvoshoz kell kísérni, cselekvőképtelenség esetén a mentőket kell értesíteni. Balesetnél minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni!
A munka helyszínéről minden felesleges anyagot, szerszámot, törmeléket el kell szállítani, nehogy az forgalmi akadályt képezzen és balesetet idézzen elő. Ha az elszállításra nincs mód, a helyszínen maradó anyagokat korláttal körül kell zárni, ki kell világítani, szükség esetén őrt kell állítani. 
A munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszerelések és eszközök használata kötelező, melyeknek biztosítása a Munkaadó és a Felelős Műszaki Vezető feladata.
 
Csak olyan eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal szabad dolgozni, amelyek a biztonságtechnikai előírásoknak megfelelnek, ennek tényéről a Felelős Műszaki vezetőnek minden nap meg kell győződnie. 
A dolgozók közül egy személynek vizsgázott elsősegély nyújtónak kell lennie. A munkaterületen a dolgozok létszámának megfelelő méretű mentőládát kell tartani, melyet ha szükséges ki kell egészíteni további elsősegély anyagokkal. 
A mentőládában el kell helyezni a legközelebbi elsősegélynyújtó hely, orvosi rendelő vagy kórház címét, elérhetőségét
A Felelős Műszaki Vezető köteles a munkát biztonságos módon megszervezni, szükséges létszámról, szerszámról, eszközökről gondoskodni, ellenőrizni a munkavédelmi berendezések, felszerelések használatát valamint a munkavédelmi utasítások betartását.
5.1 Földmunka munkavédelmi szabályok
A tervben előirt, kutatógödröket minden esetben el kell készíteni. Ha a közműhelyzet megköveteli további kutatásokat kell végezni, erről a megrendelőt előzetesen tájékoztatni kell. Idegen a rajzon nem szereplő közmű, kábel találása esetén a megrendelőt és ha ismert a közmű tulajdonosát értesíteni kell. 

Az rajzon szereplő közmű helyzetet fenntartással kell kezelni, annak pontos bemérése előtt. 
A kutató gödröket csak óvatos kézi földmunkával szabad végezni.
A tervben előirt szakfelügyeleteket meg kell rendelni, dokumentálni. A szakfelügyelet utasításait be kell tartani.
A feltárt közműveket védelembe kell helyezni, már a munkavégzés alatt is. 
1 méter vagy annál mélyebb árkot a talaj adottságainak megfelelően dúcolni kell.
A dúcolat épségét, állékonyságát munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell.
Az árok egyik oldalán közlekedő sávot kell biztosítani. A kitermelt földet biztonságosan deponálni kell.
A munkavégzés során talált robbanószerkezetekhez hozzányúlni TILOS! A feltalálás helyén kell hagyni, el kell keríteni és gondoskodni kell őrzéséről. A terület lőszermentesítéséig munkát végezni az érintett területen tilos. 
 Közmű elzáró csapok illetve közmű szerelvények hozzáférhetőségét nem lehet korlátozni.

 A tűzcsapok megközelítését folyamatosan biztosítani kell.
Régészeti anyag feltárása esetén munkát fel kell függeszteni és értesíteni kell az illetékes régészeti hatóságot.

Gépek üzemeltetését csak az adott gépre kioktatott, jogosultsággal rendelkező és kezelésével megbízott személy végezheti.

A munkaterületet megfelelően el kell elkorlátozni.
A munkaterület kialakítását a jóváhagyott forgalomtechnikai tervszerinti vagy annak hiányában a 3/2001.(I.31) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről (4/2001.(I.31.) KÖVIM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és követelményeiről vagy a KRESZ szabályai szerint kell kialakítani. A táblákat és korlátbakokat eldűlés ellen rögzíteni kell. Ha szükséges éjszakára a munkahelyet ki kell világítani. Az anyagok szállítása a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével történjen.
A munkaterületen belüli építményeket, oszlopokat, fákat deszkatakarással kell megvédeni.
5.2 Alépítményben végzett munkák munkavédelmi szabályai
A távközlési alépítményt, szekrényt, aknát, istolyt mindaddig veszélyes légtérnek kell tekinteni, míg ellenkezőjéről meg nem győződtünk. 
Leszállás előtt minden esetben méréssel kell meggyőződnünk a légtér veszélytelenségéről. Munkavégzés alatt folyamatos gázmérést kell végezni.
A gázmérést végző eszköznek érvényes hitelesítéssel kell rendelkeznie. 
A megengedettnél nagyobb gázkoncentráció észlelésének tényéről a Gázműveket. értesíteni kell. 

A gázveszéllyel kapcsolatos intézkedéseket rögzíteni kell az építési naplóban
Az alépítményeken csak olyan fedlap helyezhető el, amely lehetőséget biztosít az előzetes gázmérésre.
A fedlapokat csak a rendszeresített emelőeszközzel, az emelés munkavédelmi szabályit figyelembe véve (18 év feletti egészséges férfi max, 50 kg) szabad kinyitni.
A kinyitáshoz szikrát okozó eszközt tilos igénybe venni.
A nyitott alépítményt a forgalom elől el kell korlátozni. 
Az alépítményben dolgozni csak felső felügyelettel szabad. 

2 méternél mélyebb alépítménynél a menekülésre alkalmas emelő szerkezetet kell alkalmazni.
Alépítmény fal áttörésénél meg kell győződni, hogy a falba vagy mögötte eltakart közművezeték nincs. 
Minden bevezető csőnyílást, áttörést víz és gázzáró tömítéssel el kell tömíteni.
A csőnyílástömítő anyagnak meg kell felelnie a magasabb tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiség, épület osztályelőírásainak!

5.3 Kábelek építésénél végzett munkák munkavédelmi szabályai
A kábel dobok mozgatását csak erre kioktatott személy végezheti.
a kábeldobokat elgurulás ellen rögzíteni kell.
A kábeldobok, kábelek mozgatására megfelelő létszámról kell gondoskodni ( max 50 kg/fő).
A behúzásnál egy fő munkairányítónak folyamatosan jelen kell lenni.
Gépi behúzásnál a behúzó csörlőt csak vizsgával rendelkező személy kezelheti.
A behúzásban résztvevőknél rádió telefonnak kell lenni.
5.4 Földfeletti hálózat építésénél végzett munkák munkavédelmi szabályai
Oszlopállításnál megfelelő létszámról kell gondoskodni (max 50 kg/fő).
Egyéni védőeszközök védőbakancs, hosszúnadrág, hosszú ujjú kabát, védősisak, mászó öv vagy zuhanás gátló használata kötelező.
Az oszlopok állékonyságáról minden esetben meg kell győződni!

Oszlopra való feljutáshoz az előirt védőfelszerelést még a földön állva kell felvenni.
Oszlopra mászóvassal, speciális létrával vagy emelőkosárral lehet feljutni.
Emelőkosarat csak a használatára kiképzett, engedéllyel rendelkező, megbízott személy kezelheti, az emelőkosárban csak ilyen személy tartózkodhat.
 Idegen tulajdonú oszlopokon csak a tulajdonos engedélyével lehet munkát végezni, ha szükséges feszültség mentesíteni kell,

Idegen tulajdonú oszlopsoron a „zuhanásgátló” használata kötelező,

Ha létráról történik a munkavégzés, akkor a létrát elmozdulás ellen rögzíteni kell.
Az oszlopsoron szeles, viharos időben munkát végezni TILOS,
5.5 Földfeletti hálózat építés elektromos oszlopsoron munkavédelmi szabályai

Idegen tulajdonú oszlopokon csak a tulajdonos engedélyével lehet munkát végezni, ha szükséges feszültség mentesíteni kell. 
Oszlopsoron csak olyan dolgozó végezhet munkát, akit erre kioktattak, erre írásban engedélyt kapott.

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem végezhet, csak irányíthat.
A magasban dolgozónak zuhanásgátlót kell viselnie. Áramütés vagy baleset esetén azonnal meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást, a balesetet szenvedetett orvosi ellátásban kell részesíteni.

Egyéni védőeszközök védőbakancs, hosszúnadrág, hosszú ujjú kabát, védősisak, mászó öv vagy zuhanás gátló használata kötelező.

Az oszlopok állékonyságáról minden esetben meg kell győződni!

Oszlopra való feljutáshoz az előirt védőfelszerelést még a földön állva kell felvenni.
Oszlopra mászóvassal, speciális létrával vagy emelőkosárral lehet feljutni.
Emelőkosarat csak a használatára kiképzett, engedéllyel rendelkező, megbízott személy kezelheti, az emelőkosárban csak ilyen személy tartózkodhat.
Ha létráról történik a munkavégzés, akkor a létrát elmozdulás ellen rögzíteni kell.

Az oszlopsoron szeles, viharos időben munkát végezni TILOS,

5.6 Optikai kábelhálózat építésénél, szerelésénél betartandó munkavédelmi szabályok
Az optikai kábelek a kábelköpeny megbontása nélkül különösebb óvórendszabályokat, hagyományos elektromos biztonságtechnikai óvórendszabályok figyelembevételét nem igényli. Amennyiben az üzemelő kábel kábelköpenye megsérül, különös óvórendszabályok vonatkoznak rá, mert az adatátviteli hordozó lézerfény a bőrre és a szemre egyaránt veszélyes. Az új optikai kábelek építésénél, azok elvágásánál, óvatosan kell eljárni, mert a fényvezető szálak esetleges sérüléséből, töréséből és ezeknek a bőrfelületbe vagy a szembe történő bejutásának megelőzése miatt védőruhát, védőkesztyűt és a szem védelmére zárt védőszemüveget kell használni. A keletkezett szálhulladékot zárt rendszerű gyűjtőben kell összegyűjteni, a telephelyen a kijelölt tárolóba kell elhelyezni. A szálhulladékot erre feljogosított hulladékkezelőnek égetésre át kell adni.
A fényvezető kábelek szerelésénél alkalmazott egyes mérőműszerek lézerforrása nagyobb lehet a kábelbe bocsájtott üzemi teljesítménynél. Hibaelhárítást vagy üzemelő kábelek átkötését csak üzemszünet keretén belül lehet elvégezni, melynek munkálatai előtt meg kell győződni arról, hogy a végberendezés ki van kapcsolva, a fényvezető szálba lézerfény nem jut be. Ennek tényéről a munka irányítójának kell meggyőződnie és csak az ő utasítására kezdhető meg a szerelés, a lekapcsolást végző személy nevét, és a lekapcsolás idejét az építési naplóban kell rögzíteni.

Az általános előírásokon túl a fényvezető rendszerekkel dolgozó személyek feltétlenül be kell tartani néhány alapvető szabályt.
Mindig meg kell győződni a lézerfény kikapcsolásáról!
Nem szabad a szálba, vagy a nyitott konnektorra a szál tengelyének irányából nézni!
A fényvezető szál hegesztésénél a hegesztőkészülék kezelési utasítását pontosan be kell tartani!
Fényvezető szál mérésénél nem látható fény lép ki, mely az emberi szemre és bőrfelületre veszélyes lehet ezért a száltengelybe belenézni szigorúan TILOS!. A betartandó biztonsági távolság a szem védelme érdekében 100 mm, a bőr védelme érdekében 10 mm. Védőkesztyű és védőszemüveg használata kötelező!

Fényvezető kábeleken és berendezésein jól látható helyen „LÉZERVESZÉLY” feliratú szabvány méretű figyelmeztető táblákat kell elhelyezni. Bizonytalan eredetű kábelt és berendezést gondosan meg kell vizsgálni a munkakezdés előtt.

A szál előkészítése, törése és kötése igen gondos munkát igényel. Vigyázni kell, hogy az üvegszál ne sértse meg a bőrt, ill. ne fúródjon be a bőrbe. Védőszemüveg használata kötelező, a bőrbe befúródott üvegszál darabkát orvossal kell kivetetni.

A szerelési környezetet gondosan kell kialakítani, fényvezető szál hegesztésénél keletkezett szál- és kábelhulladékot össze kell gyűjteni, zárt rendszerű dobozban kell tárolni, azt veszélyes hulladékként kell kezelni és a veszélyes hulladék kezelés előírásainak megfelelően kezelőnek égetésre át kell adni.
Optikai kábelek szerelését csak az arra kiképzett személy, személyek végezhetik, akik a munkával kapcsolatos balesetvédelmi oktatásokat elsajátították. A kábelek behúzását a kábelre vonatkozó előírások szerint, az abban előírt hajlítási sugár betartásával lehet végezni. 
A szerelési munka megkezdését csak az irányító utasítására lehet megkezdeni

A kábelek szerelésénél alkalmazott mérést a mérőműszer használati utasításában megadottak szerint kell használni, a kilépő lézerfény irányába nézni TILOS!

5.7 A munkavégzés során szigorúan betartandó jogszabályok.
· 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

· 14/2004. (IV.9.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

· 18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

· MSZ 07-3608-1991- A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalom biztonsági követelményei.
· 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
· MSZ 14399-80 Technológiai és munkavédelmi követelmények

· 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

· 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
· engedélyezők előírásait, 

· megrendelő előírásait
· érintett idegen telephelyek, üzemek előirásait

Ha bármilyen említett előírást betartani nem lehet, a munkát le kell állítani és a tervezővel illetve a Megrendelővel a kapcsolatot fel kell venni.
6 Környezetvédelmi, tájvédelmi és hulladékgazdálkodási fejezet

Tervünket a környezetvédelemre, tájvédelemre és hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendeletek és szakági előírások-utasítások figyelembe vételével készítettük el. 
A terv környezetvédelmi koordinátor közremükodésével készült.
Ha van rekultivációs terv akkor itt kell hivatkozni rá.
 A tervezett hírközlési létesítmény a tervben szereplő technológiák alkalmazásával a környezetet önmagában nem szennyezi, üzemeltetése során a környezetre káros hatással nincs.

A kivitelezés során az alábbi szabályok különös gonddal betartandók:

· Munkaterületen anyagot, földet tárolni csak úgy szabad, hogy a csapadékvíz természetes lefolyása biztosított legyen. A csapadékvíz összefolyókat csak úgy szabad letakarni, hogy föld, törmelék bele ne kerüljön, de a csapadékvíz abba akadálytalanul belejusson. Meg kell akadályozni, hogy az esőzések során a kitermelt földet a víz a lefolyókba behordja. A munkaterületet úgy kell kialakítani, úgy lehet otthagyni, hogy ezeket a feltételeket biztosítani kell. A kiemelt szegélyek melletti és csapadékvíz elvezetésére szolgáló helyeket vaspalló takarással, ideiglenes csövek lefektetésével kell kialakítani. Meg kell akadályozni azt is, hogy a csapadékvíz a nyitott munkaárokba kerüljön
· Építés során minden környezetre káros anyagot biztonságosan kell tárolni. Hálózatépítésnél veszélyes anyag a nem beépített telített sós oszlop és ennek hulladéka, az optikai kábel, olajok zsírok. Különösen veszélyes az optikai kábel hulladék, az optikai szálhulladék az ólom kábel és hulladéka.

· A kivitelezők részéről szigorúan betartandók a szakhatóságok tárgyi előírásai

· Figyelembe kell venni a 1994. évi LV. Törvényt és a módosításáról szóló 2007. évi CXXIV törvényt, a termőföldről a, 70. § szerint gondoskodni szükséges a talajszint alatti munkák esetében a termőréteg megmentéséről.
· A munkaárkok közelében lévő fákat és egyéb építményeket deszkavédelemmel kell megvédeni. A földmunkavégzés során az 5 cm-nél vastagabb gyökereket elvágni nem szabad. Élő fát engedély nélkül kivágni nem szabad.
· Árok, munkagödör betemetése előtt mindig meg kell győződni, hogy nem-e esett bele kisállat, hüllő. Ezek ki kell menteni.

· Az alkalmazott gépeknek teljesíteni kell a környezetvédelmi előírásokat. Olajfolyás, üzemanyag szivárgás a munkaterületen nem megengedett!
6.1 A kivitelezés során számításba jöhető veszélyes hulladékok megnevezése és EWC kódszáma

	02-01-10
	Fém hulladék

	05-01-03
	Tartályfenék iszap

	10-11-03
	Uveg alapú szálas anyagok hulladéka

	13 05 07
	Olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz

	15 01 02
	Műanyag csomagolási hulladék

	15 01 10*
	Olajos flakon (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, ill. azokkal szennyezett csomagolási hulladék

	15 01 10*
	Festékes fémdoboz (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok)

	15-02-11*
	Veszélyes szilárd porózus mátrixot(pl. azbesztet)  tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázas palackok

	15 02 02*
	Olajos rongy (veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, törlőkendő, védőruházat)

	15 02 02*
	Festékes rongy (veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat)

	16-01-07*
	Olajszűrök

	16-02-13*
	Veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések

	17 01 01
	Beton (hulladék)

	17 01 03
	Cserép és kerámiák (hulladék)

	17 02 01
	Fa (hulladék)

	17 02 03
	Műanyag (hulladék)

	17 04 01
	Réz (bronz) (hulladék)

	17 04 03
	Ólom (hulladék)

	17 04 05
	Vas és acél (hulladék)

	17 04 07
	Fém hulladék keverék

	17 04 09*
	Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok (hulladék)

	17 04 10
	Olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó kábelek

	17 04 11
	Kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től (hulladék)

	17 05 03*
	Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek (hulladék)

	17 05 04
	Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól (hulladék)


A kivitelezőnek az építési naplóhoz Építési és bontási hulladék lapot kell csatolni. (I-II. melléklet)

6.2 Kitöltési útmutató

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 2-5. számú mellékleteiben megtalálható terv-, és nyilvántartó lapokon az építési-bontási hulladékok kezelési módjához a rendelet szerint az alábbi kódszámok írhatók: Amennyiben a hulladék hulladékkezelőnél kerül hasznosításra, a táblázatban 1-es kódszámot, amennyiben a hulladék ártalmatlanításra kerül 2-es kódszámot, amennyiben a hulladék további felhasználás céljából a helyszínen marad 3-as kódszámot kell feltüntetni.
A kezelési mód helyszínére vonatkozóan a hulladékkezeléshez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ és KTJ számát kell feltüntetni.
Egy csoporton belül a különböző EWC kódszámú hulladékokat, illetve a különböző kezelési mód alá tartozó hulladékokat külön sorban kell feltüntetni.
Az építési-bontási hulladékok jegyzékét és EWC kódszámát a többször módosított 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 17. főcsoportja tartalmazza.
7 Tűzvédelmi terv
A tervezett létesítmény tűzvédelmi kockázati besorolása:

· NAK – nagyon alacsony kockázat, 
· AK - alacsony kockázat 
· KK - közepes kockázat, 

· MK - magas kockázat 

Tűzállósági fokozat: III: nehezen éghető (MSZE 595:2009 alapján)

A tervet az érvényben lévő 1996. évi XXXI törvény a tűz elleni védelemről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 54/2014 (XII.05.) BM rendelet idevonatkozó részei szerint készítettük el. 
Munkavégzés során is alapvetően e két rendelet előírásait kell szigorúan betartani. Minden tűz- és robbanásveszélyes anyagot tárolni, szállítani csak az idevonatkozó biztonsági előírások szigorú betartása mellett szabad.

Zárt, idegen munkaterületeken (gyárak, üzemek) az odavonatkozó rendeleteket, helyi utasításokat be kell tartani.

Gyúlékony tűz- és robbanásveszélyes anyagokat a tűzveszélyességi fokozatnak megfelelően kell szállítani, raktározni, tárolni és felhasználni. Tárolás és raktározás során az erre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat kell alkalmazni.

Zárt területen tűz- és robbanásveszély anyaggal történő munkavégzés esetén a folyamatos szellőztetést természetes vagy mesterséges úton biztosítani kell. Telephelyeken, anyagtárolásnál a közlekedési, kiürítési és menekülési utakat biztosítani kell.
Amennyiben a területen gázcső hálózat található, a megszakító létesítményekben gáz jelenlétére kell számítani. Az alépítmény hálózat, különösképpen a megszakító létesítmények mindaddig veszélyes légtérnek minősülnek, amíg az ellenkezőjéről méréssel meg nem győződtünk.

Minden olyan csőnyílást, mely bevezető cső-gáz és vízzáró tömítéssel kell ellátni még ideiglenesen is.

A megszakító létesítményekben a nyílt láng használata TILOS!

A motoros kisgépek, egyéb robbanómotoros gépek üzemanyagát a rá vonatkozó előírás szerint kell kezelni, tárolni.

Földmunkavégzés során talált robbanószerkezeteket tilos eltávolítani. A munkát le kell állítani és az illetékes HM szolgálatot értesíteni kell. A munkaterületet körül kell korlátozni és őrzéséről gondoskodni kell a mentesítő alakulat megérkezéséig. A területen további műszeres kutatómunkát kell végezni.

A munkahelyen a dolgozókat rendszeres tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást csak tűzvédelmi vizsgával rendelkező dolgozó végezheti.
Tűzesetet utólag is jelenteni kell.
8 Kivitelező kötelességei

A hírközlési hálózatépítések kidolgozott és jóváhagyott technológiai utasítások figyelembevételével készülnek, melyeken túl a vonatkozó szabványokat, előírásokat is figyelembe kell venni. 
A különleges a szokásostól eltérő építési technológiát a terv tartalmazza..
Az egyes munkafolyamatokra a rá vonatkozó technológiai utasításokban részletesen ismertetésre kerülnek az elvégzendő tevékenységek, azok helyes sorrendje, minőségi előírásai, az elvégzéshez szükséges létszám, szerszámok, alkalmazott anyagok, azok minőségi követelményei, a munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményei is. 
Ezek ismerete nélkül a hálózatépítés csökkent műszaki színvonalon valósulhat meg, esetleg az üzemeltetéséből adódóan a környezetre veszélyes és káros hatással lehet. 
A hírközlési hálózatépítési és szerelési munkálatokat csak olyan kivitelező végezheti, akinek a 191/2009 (IX.15) kormányrendelet 12. § (1) alapján, a tevékenységi körében ez szerepel, végzéséhez megfelelő minősítéssel, kellő szakemberrel, gépesítéssel rendelkezik és a kivitelezés során a 1997. évi LXXVIII. Törvényben foglaltakat betartja. 
A Kivitelezőnek foglalkoztatni kell olyan Felelős Műszaki Vezetőt, aki a 266/2013. (VII.1.) KR. szerinti, a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott, szakági felelős műszaki vezetői érvényes igazolással rendelkezik és a munkálatokat teljes jogosultsággal irányítja.
Az építési napló (e-napló) megnyitása, rendelkezésre bocsátása az építtető feladata. 
A kivitelező kötelessége az építési napló vezetése. 
Építési napló nélkül munkavégzés nem kezdhető meg és nem folytatható.
Az építési napló vezetésével megbízhatja a felelős műszaki vezetőt. 
Az építési naplóba történő bejegyzés a társaság nevében tett nyilatkozatnak minősül,ezért a naplóbejegyzést csak a társaság képviseletére jogosult személy teheti meg. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében ez a személy a vezető tisztségviselő. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy a gazdasági társaság képviseleti joggal ruházza fel munkavállalóit az ügyek meghatározott csoportjára nézve – akár az építési napló vezetésére is.
8.1 Felelős Műszaki Vezető kötelességei
A Felelős Műszaki Vezető a munkahelyre és technológiára vonatkozóan köteles oktatást tartani, az oktatás tényét az építési naplóban rögzíteni.
Zárt munkaterületen a telephely üzemeltető vagy a Generál kivitelező Munkavédelmi Koordinátorának utasításait be kell tartani.
A Felelős Műszaki vezető a munkacsapat létszámát úgy alakítsa ki, hogy az egyrészt igazodjon a munkaművelet elvégzéséhez szükséges létszámhoz és személyi feltételekhez, másrészt elégítse ki a biztonságos és hatékony munkavégzés feltételét is.
A munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszerelések és eszközök használata kötelező, melyeknek biztosítása a Munkaadó és a Felelős Műszaki Vezető feladata.
 
Az érintett közművek nyilatkozatai és engedélyei, az engedélyező hatóságok (önkormányzatok és szakhatóságok) hozzájárulási nyilatkozatai, engedélyei tartalmazhatnak olyan kikötéseket, melyeket a kivitelezéskor figyelembe kell venni. Ennek megismerése céljából a kivitelező ezeket gondosan tanulmányozza át és a kikötéseket a vonatkozó előírásokat a kivitelezéskor vegye figyelembe, tartsa be. 

A kiviteli tervtől eltérni csak az Építtető és a Tervező előzetes engedélyével és az építési naplóban vagy annak mellékletét képező dokumentáció alapján lehet. 

8.2 A felelős műszaki vezető feladatai munkakezdés előtt:

· a munkaterület átadás–átvételi eljárást összehívni.

· szakfelügyeletet megrendelni

· munkavégzést a felügyeleti Hatóságnak bejelenteni

· az építéshez szükséges anyagokat biztosítani, az esetlegesen szükséges alvállalkozók, szakkivitelezők munkáját ütemtervben összehangolni, meghatározni.

· Ha szükséges munka és tűzvédelmi oktatást tartani.

· Az Építési napló meglétét ellenőrizni, 
· Az Építési naplót megbízás esetén vezetni
8.3 A felelős műszaki vezető feladatai munkavégzés alatt:
· a kivitelezést a jóváhagyott kiviteli tervnek és a munkaterület átadás–átvétel alkalmával az építési naplóba vagy külön jegyzőkönyvbe felvettek alapján az érvényes technológiai utasításoknak a munkára készített és a Műszaki Ellenőr által elfogadott Technológiai Utasítás (TU) és Mintavételi és Minősítési Terv (MMT) alapján megfelelően végeztetni.

· a munkálatokat úgy szervezni és végezni, hogy a kivitelezés biztonságos munkakörülmények megteremtésével a dolgozók, és a környezet veszélyeztetése nélkül folyamatosan a lehető legrövidebb időn belül befejeződjön.

· a Generál kivitelezővel a kapcsolatot folyamatosan fenntartani.

· a Megrendelővel a kapcsolatot folyamatosan tartani, az előírt munkaütemtervben meghatározottakat betartani. Ha ez akadályba ütközik, akkor arról őt értesíteni.

· az építés naplót folyamatosan vezetni.

· a munkaterületet rendezett biztonságos állapotban fenntartani.

· Földalatti közművezetékek megközelítése, védelme.

· A nyitott munkaárokban a közművédelemről gondoskodni.

· A nyomvonalat folyamatos nyíltárkos geodéziai felméréssel dokumentálni.
· Az esetlegesen bekövetkező különleges eseményekkor: (baleset, rongáláskor a Kivitelező köteles az Üzemeltetőt, a Mérnököt, a Megrendelőt valamint a hibaelhárítással kapcsolatban eljáró Szervezet értesíteni. A terület műszaki mentését megkezdeni.

8.4 A felelős műszaki vezető feladatai munkavégzés után:
· az építési naplót lezárni,

· az átadási dokumentációt elkészíteni.

· az átadás – átvételi eljárás időpontjáról az érintetteket írásban értesíteni.

· Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozatot tenni
8.5 A munkavégzés során szigorúan betartandó jogszabályok.

· 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

· 1997. évi LXXVIII törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
· 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
· 1995. évi LIII. Törvény a Környezetvédelemről

· 1994. évi LV. Törvény és a módosításáról szóló 2007. évi CXXIV törvény a termőföld védelméről.

· 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról,

· 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

· 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

· 2012. évi CLXXV törvény a hulladékgazdálkodásról


· 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
· 2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET)
· 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 
· 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
· 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
· 1996. évi XXXI. tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, mentésről és a tűzoltóságról
· 343/2006 (XII.25.) kormányrendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
· 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
· 14/2013 (IX.25.) NMHH rendelet Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról
· 291/2007 (X.31.) kormányrendelet az építésfelügyeleti tevékenységről
· 7/2002 (XII.20.) IHM rendelet a távközlési építmények építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásról
· 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról.
· 245/2006 (XII:05.) kormányrendelet az építésügyi bírságról
· 4/2002 (II.20.) SzCsM-Eüm rendelet A munkahelyeken és az építési folyamatok során betartandó munkavédelmi előírások
· 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
· 65/1999 (XII.22.) Eüm rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
· 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól
· 238/2005 (X.25.) kormányrendelet az építésfelügyeleti bírságról
· 5/2011 (X.06.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról
· 8/2012 (I.26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről
· 107/2013 (IV.5.) kormányrendelet a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
· 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről
· 440/2012 (XII.29.) kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről
· 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
· 30/1996. (XII.6.) BM r. a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
· 26/2004.(VI.11.) BM r. az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről
· 6/2007.(III.13.) ÖTM r., a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályozásáról
· 12/2007.(IV.25.) ÖTM r. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
· 27/2009.(X.29.) ÖTM r. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga

· 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes 
· 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
· 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről 
· 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet a levegő védelméről
· 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
· 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

· 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 
· 72/2013. (VIII.28.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

· 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM e. rendelet  A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

· 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

· 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

· 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
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